[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4939     ;型号 添加支持类型用
note=
brief=A路电压: %1% V   %2% V   %3% V  %8% A   %9% A   %10% A，B路A相电压: %24% V   %25% V   %26% V , %31% A   %32% A   %33% A


[regs3]
0=90
100=90




[flds]
cnt=50

1=40001;A相电压
40001=F
2=40003;B相电压
40003=F
3=40005;C相电压
40005=F
4=40007;AB线电压
40007=F
5=40009;BC线电压
40009=F
6=40011;CA线电压
40011=F
7=40013;频率
40013=Lf10
8=40015;A相电流
40015=Lf400
9=40017;B相电流
40017=Lf400
10=40019;C相电流
40019=Lf400
11=40021;总有功功率
40021=Lf400
12=40023;总无功功率
40023=Lf400
13=40025;总功率因数
40025=Lf1000
14=40027;总有功电能
40027=Lf400
15=40029;总无功电能
40029=Lf400
16=40067;总视在功率
40067=Lf400
17=40075;电流三相不平衡度
40075=F
18=40077;电压三相不平衡度
40077=F
19=40079;零地电压
40079=Lf1000
20=40081;零序电流
40081=Lf4000
21=40083;温度
40083=F
22=40085;湿度
40085=F
23=40087;漏电电流
40087=Lf1000

40031=Lf400
40033=Lf400
40035=Lf400
40037=Lf400
40039=Lf400
40041=Lf400
40043=Lf1000
40045=Lf1000
40047=Lf1000
40049=Lf400
40051=Lf400
40053=Lf400
40055=Lf400
40057=Lf400
40059=Lf400
40069=Lf400
40071=Lf400
40073=Lf400






24=40101;A相电压
40101=F
25=40103;B相电压
40103=F
26=40105;C相电压
40105=F
27=40107;AB线电压
40107=F
28=40109;BC线电压
40109=F
29=40111;CA线电压
40111=F
30=40113;进线频率
40113=Lf10
31=40115;A相电流
40115=Lf300
32=40117;B相电流
40117=Lf300
33=40119;C相电流
40119=Lf300
34=40121;总有功功率
40121=Lf300
35=40123;总无功功率
40123=Lf300
36=40125;总功率因数
40125=Lf1000
37=40127;总有功电能
40127=Lf300
38=40129;总无功电能
40129=Lf300
39=40167;总视在功率
40167=Lf300
40=40175;电流三相不平衡度
40175=F
41=40177;电压三相不平衡度
40177=F
42=40179;零地电压
40179=Lf1000
43=40181;零序电流
40181=Lf3000
44=40183;漏电流
40183=Lf1000



40131=Lf300
40133=Lf300
40135=Lf300
40137=Lf300
40139=Lf300
40141=Lf300
40143=Lf1000
40145=Lf1000
40147=Lf1000
40149=Lf300
40151=Lf300
40153=Lf300
40155=Lf300
40157=Lf300
40159=Lf300
40169=Lf300
40171=Lf300
40173=Lf300


[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'A路A相电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
2='Fld',1,'A路B相电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
3='Fld',1,'A路C相电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
8='Fld',1,'A路A相电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
9='Fld',1,'A路B相电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
10='Fld',1,'A路C相电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'



24='Fld',1,'B路A相电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
25='Fld',1,'B路B相电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
26='Fld',1,'B路C相电压',0,1,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
31='Fld',1,'B路A相电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
32='Fld',1,'B路B相电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
33='Fld',1,'B路C相电流',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'


[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




