**控制接口(4944)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能** | **参数** | **描述** |
| HTTP方法 | POST |  |
| URL | http://HOSTIP/action/doctrl | HOSTIP为主机IP |
| URL参数 | op=(bNet<< 16) | (cmdid& 0xffff) | 是否网络透传：bNet[0-否，1-是]操作码cmdid: [0，1，2...]00-开机制冷学习01-开机制热学习02-关机学习03-空调制冷开机发射04-空调制热开机发射05-关机发射06-制冷温度：1807-制冷温度：1908-制冷温度：2009-制冷温度：2110-制冷温度：2211-制冷温度：2312-制冷温度：2413-制冷温度：2514-制冷温度：2615-制冷温度：2716-制冷温度：1817-制热温度: 1918-制热温度: 2019-制热温度: 2120-制热温度: 2221-制热温度: 2322-制热温度: 2423-制热温度: 2524-制热温度: 2625-制热温度: 27 |
| value=((SID << 16) | (val& 0xFFFF)) | SID为受控设备的SID号，val:控制值[固定为1] |
| HTTP头部 | 无 |  |
| HTTP内容 | 无 |  |
| 返回示例 | { "op": "ok"} |  |