**控制接口(4944)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能** | **参数** | **描述** |
| HTTP方法 | POST |  |
| URL | http://HOSTIP/action/doctrl | HOSTIP为主机IP |
| URL参数 | op=(bNet<< 16) | (cmdid& 0xffff) | 是否网络透传：  bNet[0-否，1-是]  操作码  cmdid: [0，1，2...]  00-开机制冷学习  01-开机制热学习  02-关机学习  03-空调制冷开机发射  04-空调制热开机发射  05-关机发射  06-制冷温度：18  07-制冷温度：19  08-制冷温度：20  09-制冷温度：21  10-制冷温度：22  11-制冷温度：23  12-制冷温度：24  13-制冷温度：25  14-制冷温度：26  15-制冷温度：27  16-制冷温度：18  17-制热温度: 19  18-制热温度: 20  19-制热温度: 21  20-制热温度: 22  21-制热温度: 23  22-制热温度: 24  23-制热温度: 25  24-制热温度: 26  25-制热温度: 27 |
| value=((SID << 16) | (val& 0xFFFF)) | SID为受控设备的SID号，  val:控制值[固定为1] |
| HTTP头部 | 无 |  |
| HTTP内容 | 无 |  |
| 返回示例 | {  "op": "ok"  } |  |