[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4939     ;型号 添加支持类型用
note=
brief=母线电压: %2% V  ，电池电压: %4% V   


[regs3]

0=11
12=1
14=4
21=1
22=3
28=8
51=12
256=30
512=24
768=24
1024=24
4096=1
6400=2
6400bit=2
6401bit=2
6417=1
6417bit=2



4096bit=2






[flds]
cnt=200

1=40001;充电机输出电压
2=40002;母线电压
3=40003;控母电压
4=40004;电池电压
5=40005;充电机输出电流
6=40006;电池电流
7=40007;负载电流
8=40008;电池温度
9=40009;环境温度
10=40010;均浮充执行结果返回
11=40011;均充开始倒计时

12=40013;下轮核容开始倒计时

13=40015;交流1路A相输入电压
14=40016;交流1路B相输入电压
15=40017;交流1路C相输入电压
16=40018;交流1路频率

17=40022;交流2路A相输入电压
18=40023;交流2路B相输入电压
19=40024;交流2路C相输入电压
20=40025;交流2路频率

21=40029;母线正对地电压
22=40030;控母正对地电压
23=40031;母线负对地电压
24=40032;交流窜入电压
25=40033;母线电压纹波峰峰值
26=40034;母线正对地电阻
27=40035;母线负对地电阻
28=40036;母线电压

29=400257;1#充电模块输出电压
30=400258;1#充电模块输出电流
31=400259;1#充电模块输出温度
32=400260;2#充电模块输出电压
33=400261;2#充电模块输出电流
34=400262;2#充电模块输出温度
35=400263;3#充电模块输出电压
36=400264;3#充电模块输出电流
37=400265;3#充电模块输出温度
38=400266;4#充电模块输出电压
39=400267;4#充电模块输出电流
40=400268;4#充电模块输出温度
41=400269;5#充电模块输出电压
42=400270;5#充电模块输出电流
43=400271;5#充电模块输出温度
44=400272;6#充电模块输出电压
45=400273;6#充电模块输出电流
46=400274;6#充电模块输出温度
47=400275;7#充电模块输出电压
48=400276;7#充电模块输出电流
49=400277;7#充电模块输出温度
50=400278;8#充电模块输出电压
51=400279;8#充电模块输出电流
52=400280;8#充电模块输出温度
53=400281;9#充电模块输出电压
54=400282;9#充电模块输出电流
55=400283;9#充电模块输出温度
56=400284;10#充电模块输出电压
57=400285;10#充电模块输出电流
58=400286;10#充电模块输出温度



59=40513;电压1
60=40514;电压2
61=40515;电压3
62=40516;电压4
63=40517;电压5
64=40518;电压6
65=40519;电压7
66=40520;电压8
67=40521;电压9
68=40522;电压10
69=40523;电压11
70=40524;电压12
71=40525;电压13
72=40526;电压14
73=40527;电压15
74=40528;电压16
75=40529;电压17
76=40530;电压18
77=40531;电压19
78=40532;电压20
79=40533;电压21
80=40534;电压22
81=40535;电压23
82=40536;电压24



83=40769;内阻1
84=40770;内阻2
85=40771;内阻3
86=40772;内阻4
87=40773;内阻5
88=40774;内阻6
89=40775;内阻7
90=40776;内阻8
91=40777;内阻9
92=40778;内阻10
93=40779;内阻11
94=40780;内阻12
95=40781;内阻13
96=40782;内阻14
97=40783;内阻15
98=40784;内阻16
99=40785;内阻17
100=40786;内阻18
101=40787;内阻19
102=40788;内阻20
103=40789;内阻21
104=40790;内阻22
105=40791;内阻23
106=40792;内阻24


107=46401-0;一体化电源系统故障
108=46401-1;一体化电源总监控装置故障
109=46401-2;一体化电源总监控参数异常
110=46401-3;总监控主机和备机通讯中断(主机模式下才报警)
111=46401-4;开出模块通讯中断

112=46402-0;1#开出模块通讯中断
113=46402-1;2#开出模块通讯中断
114=46402-2;3#开出模块通讯中断

115=46418-0;总监控备机装置故障
116=46418-1;总监控备机和主机通讯中断
117=46418-2;1#总监控装置故障采集单元(数显表)通讯中断
118=46418-3;2#总监控装置故障采集单元(数显表)通讯中断



119=44097-0;直流系统总异常
120=44097-1;充电模块故障(全部) 
121=44097-2;充电模块故障(任一) 
122=44097-3;电池异常
123=44097-4;直流母线异常
124=44097-5;交流输入故障 
125=44097-6;防雷器跳闸故障
126=44097-7;直流馈线跳闸故障
127=44097-8;绝缘报警
128=44097-9;母线失压补偿模块故障
129=44097-10;交流测控单元参数设置异常
130=44097-11;直流测控单元参数设置异常
131=44097-12;绝缘检测监控参数设置异常
132=44097-13;直流测控模块遥控失败总故障
133=44097-14;直流测控模块电操状态总故障





















[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'充电机输出电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
2='Fld',1,'母线电压（合母电压）',0,10,11,3000,'最小值|允许最低值.',3500,'最大值|允许最高值'
3='Fld',1,'控母电压（有硅链时）',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
4='Fld',1,'电池电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
5='Fld',1,'充电机输出电流',0,10,11,0,'最小值|允许最低值',1000,'最大值|允许最高值'
6='Fld',1,'电池电流',0,10,11,0,'最小值|允许最低值',1000,'最大值|允许最高值'
7='Fld',1,'负载电流',0,10,11,0,'最小值|允许最低值',1000,'最大值|允许最高值'
8='Fld',1,'电池温度',0,10,11,0,'最小值|允许最低值',450,'最大值|允许最高值'
9='Fld',1,'环境温度',0,10,11,0,'最小值|允许最低值',350,'最大值|允许最高值'
10='Fld',1,'均浮充执行结果返回',0,10,11,200,'最小值|允许最低值',350,'最大值|允许最高值'
11='Fld',1,'均充开始倒计时',0,10,11,0,'最小值|允许最低值',350,'最大值|允许最高值'
12='Fld',1,'下轮核容开始倒计时',0,10,11,0,'最小值|允许最低值',350,'最大值|允许最高值'
13='Fld',1,'交流1路A相输入电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
14='Fld',1,'交流1路B相输入电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
15='Fld',1,'交流1路C相输入电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
16='Fld',1,'交流1路频率',0,100,11,400,'最小值|允许最低值',500,'最大值|允许最高值'
17='Fld',1,'交流2路A相输入电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
18='Fld',1,'交流2路B相输入电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
19='Fld',1,'交流2路C相输入电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
20='Fld',1,'交流2路频率',0,100,11,400,'最小值|允许最低值',500,'最大值|允许最高值'
21='Fld',1,'母线正对地电压 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
22='Fld',1,'控母正对地电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
23='Fld',1,'母线负对地电压 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
24='Fld',1,'交流窜入电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
25='Fld',1,'母线电压纹波峰峰值',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
26='Fld',1,'母线正对地电阻',0,10,11,0,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
27='Fld',1,'母线负对地电阻',0,10,11,0,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
28='Fld',1,'母线电压',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
29='Fld',1,'1充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
30='Fld',1,'1充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
31='Fld',1,'1充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
32='Fld',1,'2充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
33='Fld',1,'2充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
34='Fld',1,'2充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
35='Fld',1,'3充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
36='Fld',1,'3充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
37='Fld',1,'3充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
38='Fld',1,'4充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
39='Fld',1,'4充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
40='Fld',1,'4充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
41='Fld',1,'5充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
42='Fld',1,'5充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
43='Fld',1,'5充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
44='Fld',1,'6充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
45='Fld',1,'6充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
46='Fld',1,'6充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
47='Fld',1,'7充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
48='Fld',1,'7充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
49='Fld',1,'7充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
50='Fld',1,'8充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
51='Fld',1,'8充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
52='Fld',1,'8充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
53='Fld',1,'9充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
54='Fld',1,'9充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
55='Fld',1,'9充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
56='Fld',1,'10充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
57='Fld',1,'10充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'
58='Fld',1,'10充电模块输出 ',0,10,11,2000,'最小值|允许最低值',3500,'最大值|允许最高值'



59='Fld',1,'1组电压1',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
60='Fld',1,'1组电压2',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',3000,'最大值|最大允许值'
61='Fld',1,'1组电压3',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
62='Fld',1,'1组电压4',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
63='Fld',1,'1组电压5',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
64='Fld',1,'1组电压6',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
65='Fld',1,'1组电压7',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
66='Fld',1,'1组电压8',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
67='Fld',1,'1组电压9',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
68='Fld',1,'1组电压10',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
69='Fld',1,'1组电压11',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
70='Fld',1,'1组电压12',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
71='Fld',1,'1组电压13',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
72='Fld',1,'1组电压14',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
73='Fld',1,'1组电压15',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
74='Fld',1,'1组电压16',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
75='Fld',1,'1组电压17',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
76='Fld',1,'1组电压18',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
77='Fld',1,'1组电压19',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
78='Fld',1,'1组电压20',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
79='Fld',1,'1组电压21',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
80='Fld',1,'1组电压22',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
81='Fld',1,'1组电压23',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'
82='Fld',1,'1组电压24',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',30000,'最大值|最大允许值'

83='Fld',1,'1组内阻1',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
84='Fld',1,'1组内阻2',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
85='Fld',1,'1组内阻3',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
86='Fld',1,'1组内阻4',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
87='Fld',1,'1组内阻5',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
88='Fld',1,'1组内阻6',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
89='Fld',1,'1组内阻7',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
90='Fld',1,'1组内阻8',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
91='Fld',1,'1组内阻9',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
92='Fld',1,'1组内阻10',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
93='Fld',1,'1组内阻11',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
94='Fld',1,'1组内阻12',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
95='Fld',1,'1组内阻13',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
96='Fld',1,'1组内阻14',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
97='Fld',1,'1组内阻15',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
98='Fld',1,'1组内阻16',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
99='Fld',1,'1组内阻17',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
100='Fld',1,'1组内阻18',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
101='Fld',1,'1组内阻19',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
102='Fld',1,'1组内阻20',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
103='Fld',1,'1组内阻21',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
104='Fld',1,'1组内阻22',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
105='Fld',1,'1组内阻23',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
106='Fld',1,'1组内阻24',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'

107='Fld',1,'一体化电源系统故障',0,1,0,0,'0:正常，1:故障',0,''
108='Fld',1,'一体化电源总监控装置故障',0,1,0,0,'0:正常，1:故障',0,''
109='Fld',1,'一体化电源总监控参数异常',0,1,0,0,'0:正常，1:故障',0,''
111='Fld',1,'总监控主机和备机通讯中断(主机模式下才报警)',0,1,0,0,'0:正常，1:故障',0,''
112='Fld',1,'1#开出模块通讯中断',0,1,0,0,'0:正常，1:故障',0,''
113='Fld',1,'2#开出模块通讯中断',0,1,0,0,'0:正常，1:故障',0,''
114='Fld',1,'3#开出模块通讯中断',0,1,0,0,'0:正常，1:故障',0,''
115='Fld',1,'总监控备机装置故障',0,1,0,0,'0:正常，1:故障',0,''
116='Fld',1,'总监控备机和主机通讯中断',0,1,0,0,'0:正常，1:故障',0,''
117='Fld',1,'1#总监控装置故障采集单元(数显表)通讯中断',0,1,0,0,'0:正常，1:故障',0,''
118='Fld',1,'2#总监控装置故障采集单元(数显表)通讯中断',0,1,0,0,'0:正常，1:故障',0,''

119='Fld',1,'1组直流系统总异常',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
120='Fld',1,'1组充电模块故障(全部) ',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
121='Fld',1,'1组充电模块故障(任一) ',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
122='Fld',1,'1组电池异常',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
123='Fld',1,'1组直流母线异常',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
124='Fld',1,'1组交流输入故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
125='Fld',1,'1组防雷器跳闸故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
126='Fld',1,'1组直流馈线跳闸故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
127='Fld',1,'1组绝缘报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
128='Fld',1,'1组母线失压补偿模块故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
129='Fld',1,'1组交流测控单元参数设置异常',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
130='Fld',1,'1组直流测控单元参数设置异常',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
131='Fld',1,'1组绝缘检测监控参数设置异常',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
132='Fld',1,'1组直流测控模块遥控失败总故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
133='Fld',1,'1组直流测控模块电操状态总故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''







[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




