<% language=javascript %>

# 空调监测

基本信息 | SID: 编址: 数据端口:
更新时间 |
监测项状态 |

# 基本信息

机组运行状态: | 系统 1 制冷模式: | 系统 2 制冷模式:
回风温度测量值: | 回风湿度测量值: | 回风温度设定:
温度精度设定: | 回风湿度设定: | 湿度精度设定:

# 告警信息

高压 1 报警: | 高压 2 报警: | 低压 1 报警:
低压 2 报警: | 排气 1 高温报警: | 排气 2 高温报警:
排气 1 低温报警: | 排气 2 低温报警: | 风机故障报警:
高温报警: | 低温报警: | 高湿报警:
低湿报警: | 加湿器故障报警: | 气流丢失报警:
远程关机报警: | 温湿度检测板报警: | NTC1 故障报警:
NTC2 故障报警: | 冷冻水温度传感器故障报警: | 烟雾传感器报警:
电加热故障报警: | 压缩机 1 运行超时: | 压缩机 2 运行超时:
电源丢失报警: | 电源故障报警: | 地板溢水报警:
高压 1 锁死报警: | 高压 2 锁死报警: | 低压 1 锁死报警:
低压 2 锁死报警: | 盘管冻结 1 报警: | 盘管冻结 2 报警:
红外加湿器高水位报警: | 排气 1 高温锁定: | 排气 2 高温锁定:
排气 1 低温锁定: | 排气 2 低温锁定: | 低压传感器 1 失效报警:
低压传感器 2 失效报警: | 过滤网堵塞报警: | 排水故障:
加湿板故障: | 加湿大电流: | 加湿小电流:
加湿运行超时: | 群控地址重复: | 主机告从机丢失:
从机告主机丢失: | 高压传感器 1 故障: | 高压传感器 2 故障:
水路丢失: |  |

返回