基本设置 类别:xxx 型号:xxxx SID:xxx

监控项描述: |  |
--- | --- | ---
端 口: |  |
波特率: |  | 默认：9600
数据位: |  | 默认：8
停止位: |  | 默认：1
校验位: |  | 默认：无
编址: |  | 编址范围xx-xx

参数设置

温 度: | (最低允许温度) (最高允许温度) | 参考范围:20~33
--- | --- | ---
湿 度: | (最低允许湿度) (最高允许湿度) | 参考范围:46~80

告警设置 模板选择：
IP 设为默认

预警保持时间(s): |  | 数值范围:0~9999
--- | --- | ---
重复告警间隔(s): |  | 数值范围:0~9999
告警解除通知: | 启用告警解除 |
告警发送方式: | 声光 短信 彩信 电话 邮件 POST |
告警时段选择: |  |
告警接收人: | 管理员 用户1 用户2 |
告警短信内容: | 短信内容 |
告警电话内容: | 电话内容 |

保存设置 返回