<% language=javascript %>

# 开关电源监测

基本信息 | SID: 编址: 数据端口:
更新时间 |
监测项状态 |

# 交流屏模拟参数

输入电压A: | 输入电压B: | 输入电压C:
输出电流A: | 输出电流B: | 输出电流C:

# 整流屏模拟参数

整流器输出电压: | 模块1输出电流: | 模块2输出电流:
模块3输出电流: | 模块输4出电流: | 模块输5出电流:
模块6输出电流: | 模块7输出电流: | 模块8输出电流:
模块9输出电流: | 模块输10出电流: | 模块输11出电流:
模块12输出电流: |  |

# 直流屏模拟参数

直流输出电压 : | 总负载电流: |
蓄电池组1充放电电流: | 蓄电池组2充放电电流: |

# 系统状态及告警信息

输出开关状态: | 熔丝/开关: | :
整流模块1开机/关机: | 整流模块1限流/不限流: | 整流模块1均充/浮充:
整流模块2开机/关机: | 整流模块2限流/不限流: | 整流模块2均充/浮充:
整流模块3开机/关机: | 整流模块3限流/不限流: | 整流模块3均充/浮充:
整流模块4开机/关机: | 整流模块4限流/不限流: | 整流模块4均充/浮充:
整流模块5开机/关机: | 整流模块5限流/不限流: | 整流模块5均充/浮充:
整流模块6开机/关机: | 整流模块6限流/不限流: | 整流模块6均充/浮充:
整流模块7开机/关机: | 整流模块7限流/不限流: | 整流模块7均充/浮充:
整流模块8开机/关机: | 整流模块8限流/不限流: | 整流模块8均充/浮充:
整流模块9开机/关机: | 整流模块9限流/不限流: | 整流模块9均充/浮充:
整流模块10开机/关机: | 整流模块10限流/不限流: | 整流模块10均充/浮充:
整流模块11开机/关机: | 整流模块11限流/不限流: | 整流模块11均充/浮充:
整流模块12开机/关机: | 整流模块12限流/不限流: | 整流模块12均充/浮充:
输入线/相电压 AB/A : | 输入线/相电压 BC/B : | 输入线/相电压 CA/C :
输出电流/A : | 输出电流/B : | 输出电流/C :
整流模块1故障告警 : | 整流模块2故障告警: | 整流模块3故障告警:
整流模块4故障告警 : | 整流模块5故障告警: | 整流模块6故障告警:
整流模块7故障告警 : | 整流模块8故障告警: | 整流模块9故障告警:
整流模块10故障告警 : | 整流模块11故障告警: | 整流模块12故障告警:

返回