<% language=javascript %>

# 智能电表

基本信息 | SID: 编址: 数据端口:
更新时间 |
监测项状态 |

# 系统运行参数

输入电压: | 输出电压: | 总负载电流:
整流模块1输出电流: | 整流模块2输出电流: | 整流模块3输出电流:

# 系统参数

高压关机值: | 模块限流值: | 补偿电压:
电池组数: | 电池额定容量: | 电池电流满量程:
浮充电压: | 均充电压: | 模块数量:
整流模块1开机关机状态: | 整流模块1限流状态: | 整流模块1浮充均充测试:
整流模块2开机关机状态: | 整流模块2限流状态: | 整流模块2浮充均充测试:
整流模块3开机关机状态: | 整流模块3限流状态: | 整流模块3浮充均充测试:
第1个电池容量: | 第2个电池容量: | 第3个电池容量:
蓄电池充放电流: |  |

# 告警状态(监测量)

在线测试结果: | 直流熔丝开关1: | 直流熔丝开关2:
输出开关 1 状态: | 直流电压状态: |
直流高压: | 直流低压: | 充电过流:
系统过载: | 电压调节异常: | 放电不平衡告警:
环境温度过: | 电池温度高: | 环境温度失效:
电池温度失效: | 时钟故障: | 均流告警:
单体高压: | 单体低压: | 单体漂移高:
单体漂移低: | 模块限流: | 模块高压关机:
模块通讯故障: | 模块关机告警: | 模块高温告警:
模块直流高压: | 模块地址错误: | 模块交流告警:
电池限流: | 均充: | 放电:
电池测试失败: | 交流避雷器告警: | 电池熔丝告警:
负载熔丝告警: | 强制吸合告警: | 电池LVDS跳脱:
电池LVDS失控: | 电池LVDS手动状态: | 负载LVDS跳脱:
负载LVDS失控: | 负载LVDS手动状态: | LVDS3跳脱:
LVDS3手动状态: | 模块限功率: | 模块直流低压:
模块温度告警: | 模块Vref告警: | 模块DC/DC告警:
模块无负载告警: | 模块风扇告警: | 交流中断告警:
模块无负载告警: | 模块风扇告警: | 交流中断告警:
单相交流1高压: | 单相交流1低压: | 单相交流1过流:
单相交流2高压: | 单相交流2低压: | 单相交流1停电:
单相交流2停电: |  |

返回