<% language=javascript %>

# 精密空调监测

基本信息 | SID: 编址: 数据端口:
更新时间 |
监测项状态 |

# 空调监测量

室内温度1 | ℃ | 室内温度2 | ℃ | 室内温度3 | ℃ | 室内温度4 | ℃ | 室内温度5 | ℃ | 室外温度 | ℃
室内湿度1 | %RH | 室内湿度2 | %RH | 室内湿度3 | %RH | 室内湿度4 | %RH | 室内湿度5 | %RH | 室外湿度 | %RH
室内平均温度 | ℃ | 室内平均湿度 | %RH | 泵循环液管温度 | ℃ | 加湿器电流 | A | 压缩机电流 | A |  |

# 空调工作状态

内风机 |  | 加湿器 |  | 压缩机1 |  | 压缩机2 |  | 电加热器1 |  | 电加热器2 |
制冷剂泵 |  | 加湿状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 空调报警状态

回风高温 |  | 回风低温 |  | 回风高湿 |  | 回风低湿 |  | 电极加湿器故障 |  | 内风机故障 |
电极加湿电流过大 |  | 电极加湿电流过小 |  | 电极加湿高水位 |  | 红外加湿水盘过温保护 |  | 红外加湿高水位 |  | 红外加湿缺水 |
湿膜加湿高水位 |  | 湿膜加湿低水位 |  | 冲洗阀无法开启 |  | 冲洗阀关闭不严 |  | 空调系统气流丢失 |  | 空调系统滤网脏堵 |
新风系统气流丢失 |  | 新风系统滤网脏堵 |  | 地板溢水 |  | 烟感告警 |  | 电网频率异常 |  | 电源过压告警 |
电源欠压告警 |  | 电源缺相告警 |  | 电源逆相告警 |  | 回风温感失效 |  | 出风温感失效 |  | 回风湿感失效 |
空调系统压差传感器失效 |  | 泵循环流量丢失 |  | 室外温度传感器失效 |  | 室外湿度传感器失效 |  | 泵循环液管温度传感器失效 |  | 泵柜过电压告警 |
泵柜欠电压告警 |  | 泵柜缺相告警 |  | 泵柜逆相告警 |  | 泵柜低液位告警 |  | 泵柜通信故障 |  | 新风系统压差传感器失效 |

返回