<% language=javascript %>

# 基本信息

基本信息 | SID: 编址: 数据端口:
更新时间 |
监测项状态 |

# 运行参数

电池容量: | 工作模式: | 电池温度:
电池后备时间: | 额定电压: | 额定频率:
输出线电压L1L2: | 输出线电压L2L3: | 输出线电压L3L1:
输出相电压L1: | 输出相电压L2: | 输出相电压L3:
输出相电流L1: | 输出相电流L2: | 输出相电流L3:
输出零线电流: | 旁路频率: | 逆变频率:
输出有功功率L1: | 输出有功功率L2: | 输出有功功率L3:
旁路线电压L1L2: | 旁路线电压L2L3: | 旁路线电压L3L1:
电池电压: | 电池电流: | 电池充电容量:
输出视在功率L1: | 输出视在功率L2: | 输出视在功率L3:
输出负载率L1: | 输出负载率L2: | 输出负载率L3:

# 工作状态

逆变器状态: | 旁路状态: | 整流器状态:
整流器运行方式 : | 电池充电状态: | 电池测试状态:
正常运行 : | 旁路开关断开: | 输出开关断开:
主路开关断开: | 电池断路器断开: | 维修开关闭合:
ECO工作模式: | 风扇故障: | 旁路掉电:
旁路电压过高: | 旁路电压过低: | 旁路频率异常:
旁路相序错误: | 旁路晶闸管故障: |

返回