八路继电器接口定义

**Type 4688**

单路继电器状态控制

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能** | **参数** | **描述** |
| HTTP方法 | POST | HOSTIP为主机IP |
| URL | http://HOSTIP/action/doctrl |  |
| URL参数 | op= (ifunc<< 16))| (ireg & 0xFFFF) | ifunc为功能码，ifunc=5  ireg为寄存器地址：  0x0000--控制器1路  0x0001--控制器2路  0x0002--控制器3路  0x0003--控制器4路  0x0004--控制器5路  0x0005--控制器6路  0x0006--控制器7路  0x0007--控制器8路 |
| value = (sid << 16) | (ival & 0xFFFF) | sid为控制器在主机的SID号。  ival=0xFF00时，为开启指令  ival=0x0000时，为关闭指令 |
| HTTP头部 | 无 |  |
| HTTP内容 | 无 |  |
| 返回示例 | {  "op": "ok"  } |  |