[comm]
debug=1;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50;采集指令延时，单位ms默认10
mask=0;保留
model=OM-4889;型号 添加支持类型用
note=OM-4889;
ext1=1
brief=液位: %1% m

[regs3]
0=1
[flds]
cnt=1
1=40001;液位
40001=S5
40001_UseExt1=1


[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2

1='Fld1',1,'液位',0,10000,0,0,'最小值|允许最小含量',5000,'最大值|允许最大含量'


