[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4691      ;型号 添加支持类型用
note=EC;说明 接地电阻
brief=接地电阻阻值:%1% Ω %1st% ; 



[regs3]
1=1


[flds]
cnt=1
1=40002;电阻阻值






[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2

1='xqyl',1,'电阻阻值',0,100,11,100,'最小值|允许最低值',1000,'最大值|允许最高值'




[flds.val]

[vals]




