[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4919      ;型号 添加支持类型用
note=EC;说明 接地电阻
brief=室内温度:%6% ℃ %6st% ; 

[regs1]


[regs3]
0=10;


[flds]
cnt=9
1=40001;空调开关状态
2=40002;空调模式
3=40003;温度设定
4=40004;风速设定
5=40005;风摆设定
6=40006;室内温度

7=40008;启动模式
8=40009;温度选择







[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2

;1='Fld',1,'空调开关状态',0,1,10,0,'170:开机，85:关机',0,''
;2='Fld',1,'空调模式',0,1,10,0,'0:无效，1:制冷，2:除湿，3:送风，4:制热，5:自动',0,''
;3='Fld',1,'温度设定',0,10,10,0,'最小值|最小允许值',45,'最大值|最大允许值'
;4='Fld',1,'风速设定',0,1,10,0,'0:无效，1:自动，2:低风，3:中风，4:大风，5:超大风''
;5='Fld',1,'风摆设定',0,1,10,0,'0:关机，1:开机',0,''
6='Fld',1,'室内温度',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',450,'最大值|最大允许值'
;7='Fld',1,'启动模式',0,1,10,0,'1:无自启动，4:有自启动',0,''
;8='Fld',1,'温度选择',0,1,10,0,'0:面板传感器，1:回风传感器',0,''





[flds.val]

[vals]




