1. 铜牌去掉、断路器2P 的4路、3P 的3路 32A
2. 监控主机的边缘计算（控制部分通过主机实现）
3. 触摸屏 的方式调整（更换触摸屏 ）
4. 接70~80个传感器
5. UK端子供电端 带保险
6. 线缆标识（线管）
7. 主机端口1 网线手拉接 的时候用接线子接好（或通过UK端子短接）
8. 220V 下端的检修端子去掉
9. 空间 预留导轨空间 3U（电缆沟盖板PLC 位置，通过PLC控制电缆沟）