**升级说明**

**20231214**

1. 主机系统应用运行查看：

<1>SSH客户端（可用putty）登录主机系统后台

<2>执行命令：ps

<3>将执行结果拷贝到txt文本文件中保存，传回

1. 主机系统中文件下载拷贝传回；

<1>SCP登录主机系统；

<2>进入“/etc/init.d”目录

<3>将“S90omapp”,”S89omupdate”这两个文件下载。传回

1. 视情况更新传回文件后通过SCP客户端升级至主机系统：

<1>先停止主机系统中的omSvr104应用；

Putty SSH客户端登录主机系统：执行killall omSvr104

执行killall omSvr104d

<2>SCP:“omSvr.ini”，“omSvr104”升级至“/opt/NandFlash/”目录

<3>SCP:“omsvr104d”升级至” /opt/bin/”目录

<4>SCP: ” SM4950.def”升级至“/opt/NandFlash/SM/”目录

<5>文件增加执行权限：putty 登录后台

执行：chmod 755 /opt/bin/omsvr104d

chmod 755 /opt/NandFlash/omSvr104

sync

<5>重启主机