
[comm]
;打开调试输出信息, 0-不开启, 1-开启
debug=1
;描述
note=温湿度MODBUS协议
;数据读取时间间隔(即发送指令后, 延迟读取数据时间间隔), 单位: 毫秒(ms)。默认10ms
delay=10
;数据超时时间, 单位: 毫秒(ms)。默认300ms
timeout=300
;保留
mask=0
;型号添加支持类型用
model=OM-MDBS4608


brief=环境温度%10% ℃ , 当前湿度%9% %
DataByte=0


;遥控功能, 格式:Ykxx=Cmd. 遥控 xx对应iFunc Cmd格式:cmd[,dat]
;若要启用遥控功能, 协议版本号不能为空
Yk00=060100FF00;开机
Yk01=0601000000;关机


[regs1]
2999=1

[regs3]
2099=5
2599=1
2600=1
2601=1
2602=1
2603=1
2604=1
2605=1
2606=1

[regs4]
999=2

[flds]
cnt=23
1=03000;手动自动模式切换
2=03001;温度控制状态
3=03002;湿度控制状态
4=03003;NTC1超温状态
5=03004;自检错误状态
6=03005;风扇状态
7=03006;温湿度异常状态
8=03007;风扇2状态
9=31000;湿度值
10=31001;温度值
11=42100;温度启动值
12=42101;温度回差
13=42102;湿度启动值
14=42103;湿度回差
15=42104;湿度停止值
16=42600;开启模式
17=42601;手动持续时间
18=42602;风扇异常转速值设置
19=42603;风扇1实时转速值读取
20=42604;冷凝片防结霜温度值
42604=S
21=42605;冷凝片启动回差值
22=42606;风扇2实时转速值读取
23=42607;NTC值







[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
5='Fld',1,'自检错误状态',0,1,0,0,'0:正常，1:异常 ',0,''
6='Fld',1,'风扇状态',0,1,0,0,'0:正常，1:异常 ',0,''
7='Fld',1,'温湿度异常状态',0,1,0,0,'0:正常，1:异常 ',0,''
8='Fld',1,'风扇2状态',0,1,0,0,'0:正常，1:异常 ',0,''
9='Fld',1,'湿度值',0,10,11,100,'最小值|允许最低值',450,'最大值|允许最高值'
10='Fld',1,'温度值',0,10,11,100,'最小值|允许最低值',950,'最大值|允许最高值'

