[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4939     ;型号 添加支持类型用
note=UPS;
brief=输入电压: %22% V   %23% V   %24% V  输出电压: %31% V   %32% V   %33% V

[regs2]
226=12
247=1
[regs4]
0=9
12=9
24=9
45=3
49=10


[flds]
cnt=49

1=10227  ;紧急告警 
2=10228  ;次要告警    
3=10229  ;旁路供电  
4=10230  ;电池供电 
5=10231  ;电池低压(DOD) 
6=10232  ;电池低压(EOD)
7=10233  ;旁路故障
8=10234  ;风扇故障
9=10235  ;电池接地故障
10=10237 ;电池开关断开
11=10238  ;紧急停机
12=10248   ;维修盖板打开

13=30001  ;旁路 A 相电压
14=30002  ;旁路 B 相电压
15=30003  ;旁路 C 相电压
16=30004  ;旁路 A 相电流 
17=30005  ;旁路 B 相电流
18=30006  ;旁路 C 相电流
19=30007  ;旁路 A 相频率
20=30008  ;旁路 B 相频率
21=30009  ;旁路 C 相频率
22=30013  ;输入 A 相电压
23=30014  ;输入 B 相电压
24=30015  ;输入 C 相电压
25=30016  ;输入 A 相电流
26=30017  ;输入 B 相电流
27=30018  ;输入 C 相电流
28=30019  ;输入 A 相频率
29=30020  ;输入 B 相频率
30=30021  ;输入 C 相频率
31=30025  ;输出 A 相电压
32=30026  ;输出 B 相电压
33=30027  ;输出 C 相电压
34=30028  ;输出 A 相电流
35=30029  ;输出 B 相电流
36=30030  ;输出 C 相电流
37=30031  ;输出 A 相频率
38=30032  ;输出 B 相频率
39=30033  ;输出 C 相频率
40=30046  ;输出 A 相负载百分比
41=30047  ;输出 B 相负载百分比
42=30048  ;输出 C 相负载百分比
43=30050  ;电池电压
44=30052  ;电池电流
45=30054  ;电池温度
46=30055  ;电池节数
47=30056  ;电池容量
48=30057  ;电池剩余放电时间
49=30058  ;电池剩余容量



[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'紧急告警',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
2='Fld',1,'次要告警',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
3='Fld',1,'旁路供电',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
4='Fld',1,'电池供电',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
5='Fld',1,'电池低压(DOD)',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
6='Fld',1,'电池低压(EOD)',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
7='Fld',1,'旁路故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
8='Fld',1,'风扇故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
9='Fld',1,'电池接地故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
10='Fld',1,'电池开关断开',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
11='Fld',1,'紧急停机',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
12='Fld',1,'维修盖板打开',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
13='BV',1,'旁路 A 相电压',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
14='BV',1,'旁路 B 相电压',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
15='BV',1,'旁路 C 相电压',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
22='Fld',1,'输入 A 相电压',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
23='BV',1,'输入 B 相电压',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
24='BV',1,'输入 C 相电压',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
31='BV',1,'输出 A 相电压',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
32='BV',1,'输出 B 相电压',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
33='BV',1,'输出 C 相电压',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
43='BV',1,'电池电压',0,10,11,0,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
47='BV',1,'电池容量',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',90000,'最大值|最大允许值'
49='BV',1,'电池剩余容量',0,1,11,0,'最小值|最小允许值',90000,'最大值|最大允许值'

[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




