[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4901      ;型号 添加支持类型用
note=UG40;
brief=室内温度: %44% °C  %44st%, 室内湿度: %49% rH% %44st% ;

Yk00 = 05004B0000   ;关机
Yk01 = 05004BFF00  ;开机


[regs1]
1=12 ;系统状态
20=34;报警
75=1

[regs4]
1=6
20=2 ;制冷设定温度 
23=1 ;制热设定温度 
25=1  ;制热精度 

144=1
141=1

[flds]
cnt=52
1=00002 ;风扇          0：开  1；关
2=00003 ; 压缩机 1
3=00004 ; 压缩机 2
4=00005 ; 压缩机 3
5=00006 ; 压缩机 4
6=00007 ;加热 1
7=00008 ;加热 2 
8=00010 ;加热模式
9=00011 ;除湿模式
10=00012 ;加湿模式  
11=00013 ;应急工作  
12=00021 ;密码错误报警  
13=00022 ;温度高报警 
14=00023 ;温度低报警  
15=00024 ;湿度高报警  
16=00025 ;湿度低报警  
17=00027 ;过滤网报警  
18=00028 ;漏水报警   ℃
19=00029 ;失去气流报警 
20=00030 ;加热器过热   %
21=00031 ;高压 1 报警  
22=00032 ;高压 2 报警 
23=00033 ;低压 1 报警 
24=00034 ;低压 2 报警 
25=00035 ;电子阀 1 故障 
26=00036 ;电子阀 2 故障
27=00037 ;相序错误 
28=00038 ;烟感报警
29=00039 ;联网通讯故障 
30=00040 ;加湿器高电流报警 
31=00041 ;加湿器供电丢失报警 
32=00042 ;湿器水量不够报警
33=00043 ;除湿器温度过高 
34=00044 ;水位低报警 
35=00045 ;水位丢失报警 
36=00046 ;水温高报警
37=00047 ;回风温度传感器故障
38=00048 ;热水温度传感器故障
39=00049 ;循环水温度传感器故障
40=00050 ;室外温度传感器故障
41=00051 ;送风温度传感器故障
42=00052 ;室内湿度传感器故障
43=00053 ;循环水传感器故障
44=30002 ;室内温度  10  °C
45=30003 ;室外温度
46=30004 ;送风温度
47=30005 ;循环水温度
48=30006 ;热水温度
49=30007 ;室内湿度   10 rH%
50=30021 ;制冷设定温度
51=30022 ;制冷精度
52=30024 ;制热设定温度
53=30026 ;制热精度
54=00076 ;开关机
55=30145 ;除湿设定
56=30142  ;除湿精度


[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'风扇',0,1,0,0,'0:停止，1:运行',0,''
2='Fld',1,'压缩机1',0,1,0,0,'0:停止，1:运行',0,''
3='Fld',1,'压缩机2',0,1,0,0,'0:停止，1:运行',0,''
4='Fld',1,'压缩机3',0,1,0,0,'0:停止，1:运行',0,''
5='Fld',1,'压缩机4',0,1,0,0,'0:停止，1:运行',0,''
6='Fld',1,'加热1',0,1,0,0,'0:停止，1:运行',0,''
7='Fld',1,'加热2',0,1,0,0,'0:停止，1:运行',0,''
8='Fld',1,'加热模式',0,1,0,0,'0:关闭，1:运行',0,''
9='Fld',1,'除湿模式',0,1,0,0,'0:关闭，1:运行',0,''
10='Fld',1,'加湿模式',0,1,0,0,'0:关闭，1:运行',0,''
11='Fld',1,'应急工作',0,1,0,0,'0:关闭，1:运行',0,''
12='Fld',1,'密码错误报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
13='Fld',1,'温度高报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
14='Fld',1,'温度低报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
15='Fld',1,'湿度高报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
16='Fld',1,'湿度低报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
17='Fld',1,'过滤网报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
18='Fld',1,'漏水报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
19='Fld',1,'失去气流报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
20='Fld',1,'加热器过热',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
21='Fld',1,'高压 1 报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
22='Fld',1,'高压 2 报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
23='Fld',1,'低压 1 报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
24='Fld',1,'低压 2 报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
25='Fld',1,'电子阀 1 故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
26='Fld',1,'电子阀 2 故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
27='Fld',1,'相序错误',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
28='Fld',1,'烟感报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
29='Fld',1,'联网通讯故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
30='Fld',1,'加湿器高电流报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
31='Fld',1,'加湿器供电丢失报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
32='Fld',1,'湿器水量不够报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
33='Fld',1,'除湿器温度过高',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
34='Fld',1,'水位低报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
35='Fld',1,'水位丢失报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
36='Fld',1,'水温高报警',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
37='Fld',1,'回风温度传感器故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
38='Fld',1,'热水温度传感器故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
39='Fld',1,'循环水温度传感器故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
40='Fld',1,'室外温度传感器故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
41='Fld',1,'送风温度传感器故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
42='Fld',1,'室内湿度传感器故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
43='Fld',1,'循环水传感器故障',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
44='Fld',1,'室内温度',0,10,11,10,'最小值|允许最低值.',6000,'最大值|允许最高值'
45='Fld',1,'室外温度',0,10,11,10,'最小值|允许最低值.',6000,'最大值|允许最高值'
46='Fld',1,'送风温度',0,10,11,10,'最小值|允许最低值.',6000,'最大值|允许最高值'
47='Fld',1,'循环水温度',0,10,11,10,'最小值|允许最低值.',6000,'最大值|允许最高值'
48='Fld',1,'热水温度',0,10,11,10,'最小值|允许最低值.',6000,'最大值|允许最高值'
49='Fld',1,'室内湿度,0,10,11,10,'最小值|允许最低值.',6000,'最大值|允许最高值'


[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




