## 数据查看

动环系统首页展示设备实时数据，文字显示绿色表示正常，红外表示告警或者故障，可在首页点击每个设备进入详情页面查看具体数据。首页菜单栏有“历史数据”和“告警查询”模块，可以进行数据查询。

## 告警故障处理

告警：表示设备数据已超出规定阈值范围，根据系统提示进行现场排查处理。

故障：表示设备掉线，主机未采集到设备数据，通常情况是线路断开或者设备损坏。

1. 温湿度传感器告警：温度、湿度数值过高或者过低，反馈出现场的环境情况，可以使用空调或者除湿机解决环境问题。
2. 漏水传感器：出现告警时，提示漏水传感器的感应绳已检测到水或者油等导电性物质，现场查看处理。
3. 烟感探测器：现场出现烟雾、线路断开、设备损坏都会提示告警，出现告警时，需立即到达现场处置。
4. UPS、精密空调：出现告警后，根据系统提示进行处置，可以咨询设备厂家提供支持。

## 告警故障处理流程

1. 系统查看到设备告警后，可以点击设备旁边的“告警解除”按钮，可暂时停止系统发出告警信息。
2. 现场排查处置告警情况，等待设备恢复正常。
3. 在首页点击设备配置，进入应用管理，先点击停止SU，再点击开始SU，最后
4. 回到首页刷新页面，等待系统重新采集设备数据，待所有设备显示正常即可。

 