
[comm]
debug=1;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50;采集指令延时，单位ms默认10
mask=0;保留
model=OM-4889;型号 添加支持类型用
note=OM-4889;
brief=雷击次数: %7% 

[regs4]
12288=6
20480=6

[flds]
cnt=12
1=312289;1路A相漏电流
2=312290;1路B相漏电流
3=312291;1路C相漏电流
4=312292;2路A相漏电流
5=312293;2路B相漏电流
6=312294;2路C相漏电流

7=320481;1路A相雷击次数
8=320482;1路B相雷击次数
9=320483;1路C相雷击次数
10=320484;2路A相雷击次数
11=320485;2路B相雷击次数
12=320486;2路C相雷击次数




[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2

1='Fld1',1,'1路A相漏电流',0,1,0,0,'最小值|允许最小含量',5000,'最大值|允许最大含量'
2='Fld1',1,'1路B相漏电流',0,1,0,0,'最小值|允许最小含量',5000,'最大值|允许最大含量'
3='Fld1',1,'1路C相漏电流',0,1,0,0,'最小值|允许最小含量',5000,'最大值|允许最大含量'

4='Fld1',1,'2路A相漏电流',0,1,0,0,'最小值|允许最小含量',5000,'最大值|允许最大含量'
5='Fld1',1,'2路B相漏电流',0,1,0,0,'最小值|允许最小含量',5000,'最大值|允许最大含量'
6='Fld1',1,'2路C相漏电流',0,1,0,0,'最小值|允许最小含量',5000,'最大值|允许最大含量'


7='Fld1',1,'1路A相雷击次数',0,1,0,0,'最小值|允许最小含量',5000,'最大值|允许最大含量'
8='Fld1',1,'1路B相雷击次数',0,1,0,0,'最小值|允许最小含量',5000,'最大值|允许最大含量'
9='Fld1',1,'1路C相雷击次数',0,1,0,0,'最小值|允许最小含量',5000,'最大值|允许最大含量'

10='Fld1',1,'2路A相雷击次数',0,1,0,0,'最小值|允许最小含量',5000,'最大值|允许最大含量'
11='Fld1',1,'2路B相雷击次数',0,1,0,0,'最小值|允许最小含量',5000,'最大值|允许最大含量'
12='Fld1',1,'2路C相雷击次数',0,1,0,0,'最小值|允许最小含量',5000,'最大值|允许最大含量'



