
[comm]
;打开调试输出信息, 0-不开启, 1-开启
debug=1
;描述
note=双电源切换
;数据读取时间间隔(即发送指令后, 延迟读取数据时间间隔), 单位: 毫秒(ms)。默认10ms
delay=50
;保留
mask=0
;型号添加支持类型用
model=OM-MDBS4635·
;简报 %x%为某字段值, %xst%为字段状态, 简报中不能带分号";"
brief=电压: A:%1% V %1st% B:%2% V %2st% C:%3% V %3st%
;是否进行CRC校验？0-不校验，1-校验
;crc=0
;数据按字节解析，0-按标准UINT16解析，1-按字节解析
;DataByte=0


Yk00= 0628000000   ;禁止远程			
Yk01= 0628000004   ;允许远程		
Yk02= 0627000000   ;强制转换至常用位置			
Yk03= 06270000AA   ;强制转换至备用位置	
Yk04= 06270000FF  ;强制转换至双分位置			









[regs3]
6=6
13=1
15=6
23=1
79=2
79bit=16
80bit=16
8293=4





[flds]

cnt=27

1=40007		;常用A相电压		
2=40008		;常用B相电压
3=40009		;常用C相电压
4=40010		;备用A相电压
5=40011		;备用B相电压
6=40012		;备用C相电压
7=40014		;频率



8=40080-0	;备用电源A相过压
9=40080-1	;备用电源A相欠压
10=40080-2	;备用电源B相过压
11=40080-3	;备用电源B相欠压
12=40080-4	;备用电源C相过压 
13=40080-5	;备用电源C相欠压

14=40080-8	;常用电源A相过压
15=40080-9	;常用电源A相欠压
16=40080-10	;常用电源B相过压
17=40080-11	;常用电源B相欠压
18=40080-12	;常用电源C相过压
19=40080-13	;常用电源C相欠压

20=40081-2	;双分
21=40081-3	; 备用侧开关
22=40081-4  ;常用侧开关
23=40081-8	;远程控制


24=48294	;常用欠电压阀值整定值
25=48295	;备用欠电压阀值整定值
26=48296	;常用过电压阀值整定值
27=48297	;备用过电压阀值整定值





[flds.def]

1='Fld',1,'常用A相电压',0,10,11,1900,'最小值|允许最低值',2550,'最大值|允许最高值'
2='Fld',1,'常用B相电压',0,10,11,1900,'最小值|允许最低值',2550,'最大值|允许最高值'
3='Fld',1,'常用C相电压',0,10,11,1900,'最小值|允许最低值',2550,'最大值|允许最高值'
4='Fld',1,'备用A相电压',0,10,11,1900,'最小值|允许最低值',2550,'最大值|允许最高值'
5='Fld',1,'备用B相电压',0,10,11,1900,'最小值|允许最低值',2550,'最大值|允许最高值'
6='Fld',1,'备用C相电压',0,10,11,1900,'最小值|允许最低值',2550,'最大值|允许最高值'
7='Fld',1,'频率',0,1,11,49,'最小值|允许最低值',51,'最大值|允许最高值'
8='Fld',1,'备用电源A相过压',0,1,0,0,'0:否，1:是',0,''
9='Fld',1,'备用电源A相欠压',0,1,0,0,'0:否，1:是',0,''
10='Fld',1,'备用电源B相过压',0,1,0,0,'0:否，1:是',0,''
11='Fld',1,'备用电源B相欠压',0,1,0,0,'0:否，1:是',0,''
12='Fld',1,'备用电源C相过压',0,1,0,0,'0:否，1:是',0,''
13='Fld',1,'备用电源C相欠压',0,1,0,0,'0:否，1:是',0,''
14='Fld',1,'常用电源A相过压',0,1,0,0,'0:否，1:是',0,''
15='Fld',1,'常用电源A相欠压',0,1,0,0,'0:否，1:是',0,''
16='Fld',1,'常用电源B相过压',0,1,0,0,'0:否，1:是',0,''
17='Fld',1,'常用电源B相欠压',0,1,0,0,'0:否，1:是',0,''
18='Fld',1,'常用电源C相过压',0,1,0,0,'0:否，1:是',0,''
19='Fld',1,'常用电源C相欠压',0,1,0,0,'0:否，1:是',0,''

20='Fld',1,'双分',0,1,0,0,'0:否，1:是',0,''
21='Fld',1,'备用侧开关',0,1,0,0,'0:打开，1:闭合',0,''
22='Fld',1,'常用侧开关',0,1,0,0,'0:打开，1:闭合',0,''
23='Fld',1,'远程控制',0,1,0,0,'0:否，1:是',0,''

24='Fld',1,'常用欠电压阀值整定值',0,10,11,180,'最小值|允许最低值',255,'最大值|允许最高值'
25='Fld',1,'备用欠电压阀值整定值',0,10,11,180,'最小值|允许最低值',255,'最大值|允许最高值'
26='Fld',1,'常用过电压阀值整定值',0,10,11,180,'最小值|允许最低值',255,'最大值|允许最高值'
27='Fld',1,'备用过电压阀值整定值',0,10,11,180,'最小值|允许最低值',255,'最大值|允许最高值'

[flds.val]

[vals]



