[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4939     ;型号 添加支持类型用
note=
brief=电压: %1% V   %2% V   %3% V  ，电流: %6% A   %7% A   %8% A  ，


[regs3]
0=70




[flds]
cnt=28

1=40001;A相电压

2=40002;B相电压

3=40003;C相电压

4=40004;零序电压

5=40011;电压不平衡度

6=40010;A相电流
40010=l4
7=40011;B相电流

8=40012;C相电流

9=40013;电流不平衡度

10=40014;零序电流



11=40015;A相有功功率
40015=F
12=40017;B相有功功率
40017=F
13=40019;C相有功功率
40019=F
14=40021;总有功功率
40021=F


15=40023;A相无功功率
40023=F
16=40025;B相无功功率
40025=F
17=40027;C相无功功率
40027=F
18=40029;总无功功率
40029=F



19=40031;A相视在功率
40031=F
20=40033;B相视在功率
40033=F
21=40035;C相视在功率
40035=F
22=40037;总视在功率
40037=F


23=40039;A相功率因数

24=40040;B相功率因数

25=40041;C相功率因数

26=40042;总功率因数



27=40043;频率







[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'A相电流',0,100,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
2='Fld',1,'B相电压',0,100,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
3='Fld',1,'C相电压',0,100,11,1900,'最小值|最小允许值',2550,'最大值|最大允许值'
6='Fld',1,'A相电流',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
7='Fld',1,'B相电流',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'
8='Fld',1,'C相电流',0,1000,11,0,'最小值|最小允许值',300,'最大值|最大允许值'


[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




