[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4939     ;型号 添加支持类型用
note=UPS;说明 河北 滕华
brief=输入电压: %27% V    输出电压: %34% V 
[regs2]
0=12  ;
51=1  ;过载告警
53=1  ;输入过流
54=1  ;电池电压高 
59=1  ;电池低压
64=4  ;旁路高压 旁路故障  市电高压 市电频率异常 
82=2  ;市电异常   旁路异常

[regs4]
0=1   ;旁路电压
3=1   ;旁路电流
6=1   ;旁路频率
12=7  ;输入电压   输入电流  输入频率
24=1  ;输出电压
27=1  ;输出电流
30=1  ;输出频率
39=1  ;输出有功功率
45=1  ;输出负债  %
49=1  ;电池电压
51=1  ;电池电流
53=6  ;电池温度、电池剩余放电时间  电池容量 逆变电流  整流温度  逆变温度


[flds]
cnt=46

1=10001   ;BUS 高压 
2=10002   ;BUS 低压    
3=10003   ;BUS 不平衡  
4=10004   ;BUS 软启动失败
5=10005   ;逆变软启动失败 
6=10006   ;逆变高压
7=10007   ;逆变低压
8=10008   ;逆变禁止
9=10009   ;过温
10=10010  ;输出短路
11=10011   ;过载故障 
12=10012   ;负功异常
13=10013   ;关机故障
14=10052  ;过载告警
15=10054  ;输入过流
16=10055  ;电池电压高 
17=10060  ;电池低压 
18=10065  ;电池低压
19=10066  ;旁路故障
20=10067  ;市电高压
21=10068  ;市电频率异常
22=10083  ;市电异常
23=10084  ;旁路异常 
24=30001  ;旁路电压
25=30004  ;旁路电流
26=30007  ;旁路频率
27=30013  ;输入电压A
28=30014  ;输入电压B
29=30015  ;输入电压C
30=30016  ;输入电流A
31=30017  ;输入电流B
32=30018  ;输入电流C
33=30019  ;输入频率
34=30025  ;输出电压
35=30028  ;输出电流
36=30031  ;输出频率
37=30040  ;输出有功功率
38=30046  ;输出负载
39=30050  ;电池电压
40=30052  ;电池电流
41=30054  ;电池温度
42=30055  ;电池剩余时间
43=30056  ;电池容量
44=30057  ;逆变电流
45=30058  ;整流温度
46=30059  ;逆变温度


[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'BUS 高压',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
2='Fld',1,'BUS 低压',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
3='Fld',1,'BUS 不平衡',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
4='Fld',1,'BUS 软启动失败',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
5='Fld',1,'逆变软启动失败',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
6='Fld',1,'逆变高压',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
7='Fld',1,'逆变低压',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
8='Fld',1,'逆变禁止',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
9='Fld',1,'过温',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
10='Fld',1,'输出短路',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
11='Fld',1,'过载故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
12='Fld',1,'负功异常',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
13='Fld',1,'关机故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
14='Fld',1,'过载告警',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
15='BV',1,'输入过流',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
16='BV',1,'电池电压高',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
17='Fld',1,'电池低压',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
18='Fld',1,'旁路高压',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
19='Fld',1,'旁路故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
20='Fld',1,'市电高压',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
21='Fld',1,'市电频率异常',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
22='Fld',1,'市电异常',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
23='Fld',1,'旁路异常',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
24='Fld',1,'旁路电压',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
25='Fld',1,'旁路电流',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
26='Fld',1,'旁路频率',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
27='Fld',1,'输入电压',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
30='BV',1,'输入电流',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
34='BV',1,'输出电压',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
35='BV',1,'输出电流',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'
39='BV',1,'电池电压',0,10,11,100,'最小值|最小允许值',9000,'最大值|最大允许值'

[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




