
[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4952      ;型号 添加支持类型用
note=
brief=温度: %1% ℃ %1st%, 湿度: %2% % %2st%  ;简报 %x%为某字段值 简报中不能带分号;

[regs1]
1000=6

[regs3]
1000=6


[flds]
cnt=11
1=41001;当前湿度
2=41002;当前温度
3=01001;开关
4=01008;相序保护
5=01009;盘管传感器
6=01010;环温传感器
7=01011;湿度传感器
8=01012;压机过载
9=01013;低压保护
10=01014;上水位
11=01015;下水位




[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'当前湿度',0,10,10,100,'最小值|允许最低温度',890,'最大值|允许最高温度'
2='Fld',1,'当前温度',0,10,10,100,'最小值|允许最低湿度',350,'最大值|允许最高湿度'
3='Fld',1,'开关机',0,1,0,0,'0:关机，1:开机 ',0,''
4='Fld',1,'相序保护',0,1,0,0,'0:正常，1:告警 ',0,''
5='Fld',1,'盘管传感器',0,1,0,0,'0:正常，1:告警 ',0,''
6='Fld',1,'环温传感器',0,1,0,0,'0:正常，1:告警 ',0,''
7='Fld',1,'湿度传感器',0,1,0,0,'0:正常，1:告警 ',0,''
8='Fld',1,'压机过载',0,1,0,0,'0:正常，1:告警 ',0,''
9='Fld',1,'低压保护',0,1,0,0,'0:正常，1:告警 ',0,''
10='Fld',1,'上水位',0,1,0,0,'0:正常，1:告警 ',0,''
11='Fld',1,'下水位',0,1,0,0,'0:正常，1:告警 ',0,''

