
[comm]

debug=1
;描述
note=科华模块化UPS-WRWF-1101-2269  (modbus 协议v1.0.0)
;数据读取时间间隔(即发送指令后, 延迟读取数据时间间隔), 单位: 毫秒(ms)。默认10ms
delay=10
;数据超时时间, 单位: 毫秒(ms)。默认300ms
timeout=300
;保留
mask=0
;型号添加支持类型用
model=OM-4705
;简报 %x%为某字段值, %xst%为字段状态, 简报中不能带分号";"
brief=输入U相电压: %20%V ,输入V相电压: %21%V , 输入W相电压: %22%V , %11st%

;regsX表示使用功能码X (已支持01、02、03、04功能码)


;04功能码
[regs4]
5000=50
5120=50



;02功能码
[regs2]
5000=24
5100=20


;判断字段定义, 格式: 字段号(Fld)=数据地址. 若数据不需做判断检测, 则不用增加
;数据地址对应基地址: 01功能码: 00000, 02功能码: 10000, 03功能码: 40000, 04功能码: 30000
[flds]
;字段数量
cnt=53

1=15001;电池异常
2=15003;电池电量低
3=15005;市电异常
4=15006;输出异常
5=15007;输出过载
6=15008;旁路异常
7=15009;旁路供电

8=15010;开关机状态 
9=15011;电池测试中
10=15012;UPS 其他故障 
11=15013;蜂鸣器状态 
12=15017;输入防雷器状态 
13=15018;输出空开状态
14=15019;系统运行状态

15=15101;市电过压
16=15102;市电欠压
17=15118;电池过压
18=15120;电池温度异常 

19=35002;电池剩余容量
20=35007;输入U相电压
21=35008;输入V相电压
22=35009;输入W相电压
23=35010;输入U相电流
24=35011;输入V相电流
25=35012;输入W相电流
26=35013;输出工作方式
27=35015;输出频率
28=35016;输出U相电压
29=35017;输出V相电压
30=35018;输出W相电压
31=35019;输出U相电流
32=35020;输出V相电流
33=35021;输出W相电流
34=35022;输出U相有功功率
35=35023;输出V相有功功率
36=35024;输出W相有功功率
37=35025;输出U相负载率
38=35026;输出V相负载率
39=35027;输出W相负载率
40=35029;旁路输入频率
41=35030;旁路U相电压
42=35031;旁路V相电压
43=35032;旁路W相电压
44=35033;旁路U相电流
45=35034;旁路V相电流
46=35035;旁路W相电流
47=35036;旁路U相有功功率
48=35037;旁路V相有功功率
49=35038;旁路W相有功功率
50=35039;额定输入电压
51=35040;额定输入频率
52=35041;额定输出电压
53=35042;额定输出频率




  
;数据报警定义
[flds.def]


1='Fld',1,'电池异常',0,1,0,0,'0:正常,1:异常',0,''
2='Fld',1,'电池电量低',0,1,0,0,'0:正常,1:异常',0,''
3='Fld',1,'市电异常',0,1,0,0,'0:正常,1:异常',0,''
4='Fld',1,'输出异常',0,1,0,0,'0:正常,1:异常',0,''
5='Fld',1,'输出过载',0,1,0,0,'0:正常,1:异常',0,''
6='Fld',1,'旁路异常',0,1,0,0,'0:正常,1:异常',0,''
7='Fld',1,'旁路供电',0,1,0,0,'0:非旁路态,1:旁路输出态',0,''

8='Fld',1,'开关机状态',0,1,0,0,'0:关机,1:开机',0,''
9='Fld',1,'电池测试中',0,1,0,0,'0:无,1:动作',0,''
10='Fld',1,'UPS其他故障 ',0,1,0,0,'0:正常,1:异常',0,''
11='Fld',1,'蜂鸣器状态',0,1,0,0,'0:无声；,1:鸣叫',0,''
12='Fld',1,'输入防雷器状态',0,1,0,0,'0:正常,1:异常',0,''
13='Fld',1,'输出空开状态',0,1,0,0,'0:断开,1:闭合',0,''
14='Fld',1,'系统运行状态',0,1,0,0,'0:正常,1:异常',0,''
15='Fld',1,'市电过压',0,1,0,0,'0:正常,1:异常',0,''
16='Fld',1,'市电欠压',0,1,0,0,'0:正常,1:异常',0,''
17='Fld',1,'电池过压',0,1,0,0,'0:正常,1:异常',0,''
18='Fld',1,'电池温度异常',0,1,0,0,'0:正常,1:异常',0,''

19='Fld',1,'电池剩余容量',0,10,10,400,'最小值|允许最低频率,低于此值告警',600,'最大值|允许最高频率,超过此值告警'
20='Fld',1,'输入U相电压',0,10,10,2000,'最小值|允许最低电压,低于此值告警',3000,'最大值|允许最高电压,超过此值告警'
21='Fld',1,'输入V相电压',0,10,10,2000,'最小值|允许最低电压,低于此值告警',3000,'最大值|允许最高电压,超过此值告警'
22='Fld',1,'输入W相电压',0,10,10,2000,'最小值|允许最低电压,低于此值告警',3000,'最大值|允许最高电压,超过此值告警'
23='Fld',1,'输入U相电流',0,10,10,10,'最小值|允许最低电流,低于此值告警',100,'最大值|允许最高电流,超过此值告警'
24='Fld',1,'输入V相电流',0,10,10,10,'最小值|允许最低电流,低于此值告警',100,'最大值|允许最高电流,超过此值告警'
25='Fld',1,'输入W相电流',0,10,10,10,'最小值|允许最低电流,低于此值告警',100,'最大值|允许最高电流,超过此值告警'
27='Fld',1,'输出频率',0,10,10,400,'最小值|允许最低频率,低于此值告警',600,'最大值|允许最高频率,超过此值告警'
28='Fld',1,'输出U相电压',0,10,10,2000,'最小值|允许最低电压,低于此值告警',3000,'最大值|允许最高电压,超过此值告警'
29='Fld',1,'输出V相电压',0,10,10,2000,'最小值|允许最低电压,低于此值告警',3000,'最大值|允许最高电压,超过此值告警'
30='Fld',1,'输出W相电压',0,10,10,2000,'最小值|允许最低电压,低于此值告警',3000,'最大值|允许最高电压,超过此值告警'
31='Fld',1,'输出U相电流',0,10,10,10,'最小值|允许最低电流,低于此值告警',100,'最大值|允许最高电流,超过此值告警'
32='Fld',1,'输出V相电流',0,10,10,10,'最小值|允许最低电流,低于此值告警',100,'最大值|允许最高电流,超过此值告警'
33='Fld',1,'输出W相电流',0,10,10,10,'最小值|允许最低电流,低于此值告警',100,'最大值|允许最高电流,超过此值告警'
37='Fld',1,'输出U相负载率',0,10,10,0,'最小值|允许最低电流,低于此值告警',98,'最大值|允许最高电流,超过此值告警'
38='Fld',1,'输出V相负载率',0,10,10,0,'最小值|允许最低电流,低于此值告警',98,'最大值|允许最高电流,超过此值告警'
39='Fld',1,'输出W相负载率',0,10,10,0,'最小值|允许最低电流,低于此值告警',98,'最大值|允许最高电流,超过此值告警'
40='Fld',1,'旁路输入频率',0,10,10,400,'最小值|允许最低频率,低于此值告警',600,'最大值|允许最高频率,超过此值告警'
41='Fld',1,'旁路U相电压',0,10,10,2000,'最小值|允许最低电压,低于此值告警',3000,'最大值|允许最高电压,超过此值告警'
42='Fld',1,'旁路V相电压',0,10,10,2000,'最小值|允许最低电压,低于此值告警',3000,'最大值|允许最高电压,超过此值告警'
43='Fld',1,'旁路W相电压',0,10,10,2000,'最小值|允许最低电压,低于此值告警',3000,'最大值|允许最高电压,超过此值告警'
44='Fld',1,'旁路U相电流',0,10,10,10,'最小值|允许最低电流,低于此值告警',100,'最大值|允许最高电流,超过此值告警'
45='Fld',1,'旁路V相电流',0,10,10,10,'最小值|允许最低电流,低于此值告警',100,'最大值|允许最高电流,超过此值告警'
46='Fld',1,'旁路W相电流',0,10,10,10,'最小值|允许最低电流,低于此值告警',100,'最大值|允许最高电流,超过此值告警'









