[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4933      ;型号 添加支持类型用
note=EC;说明 精密空调
brief=回风温度: %13% ℃  回风湿度: %12% % ;



[regs1]
100=100

[regs3]
0=6
11=2
19=1
101=1
120=4

140=3
154=1


[flds]
cnt=55
1=40001 ;高压压力
2=40002 ;低压压力
3=40005 ;排气温度
4=40006 ;吸气温度

5=40012 ;回风湿度
6=40013 ;回风温度
7=40020 ;环境温度
8=40102 ;系统过热度

9=40121 ;机组状态
10=40122 ;机组模式
11=40123 ;控制模式
12=40124 ;报警状态

13=40141 ;压缩机状态
14=40142 ;压缩机需求转速
15=40143 ;压缩机实际转速
16=40155 ;压缩机运行状态

17=00101 ;电加热过热
18=00102 ;送风机欠风
19=00104 ;滤网堵塞
20=00105 ;高压报警
21=00107 ;排气温度高
22=00109 ;低压报警
23=00124 ;水浸/火灾
24=00134 ;加湿器高水位

25=00146 ;回风温度高
26=00147 ;回风温度低
27=00148 ;回风湿度高
28=00149 ;回风湿度低


[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'高压压力',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
2='Fld',1,'低压压力',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
3='Fld',1,'排气温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
4='Fld',1,'吸气温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

5='Fld',1,'回风湿度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
6='Fld',1,'回风温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
7='Fld',1,'环境温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
8='Fld',1,'系统过热度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

9='Fld',1,'机组状态',0,1,0,0,'0:告警关机,1:定时关机,2:按钮关机,3:远程关机,4:群控备机,5:手动模式,6:开机,7:关机中',0,''
10='Fld',1,'机组模式',0,1,0,0,'0:待机,1:制冷,2:制热,3:除湿,4:加湿,5:除湿热补偿,6:加热加湿,7:加热除湿,8:通风',0,''
11='Fld',1,'控制模式',0,1,0,0,'0:无,1:温度控制模式,2:湿度控制模式',0,''
12='Fld',1,'报警状态',0,1,0,0,'0:无报警,1:告警',0,''

13='Fld',1,'压缩机状态',0,1,0,0,'0:待机,1:正常运行,2:启动阶段,3:压差模式,4:回油模式,5:高压降频,6:高压升频,7:高温降频,8:高温限频,9:低压降频,10:低压升频,11:关机过程,12:手动模式,13:升频保护模式,14:降频保护模式',0,''
14='Fld',1,'压缩机需求转速',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
15='Fld',1,'压缩机实际转速',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
16='Fld',1,'压缩机运行状态',0,1,0,0,'0:停机,1:运行',0,''

17='Fld',1,'电加热过热',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
18='Fld',1,'送风机欠风',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
19='Fld',1,'滤网堵塞',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
20='Fld',1,'高压报警',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
21='Fld',1,'排气温度高',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
22='Fld',1,'低压报警',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
23='Fld',1,'水浸\火灾',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
24='Fld',1,'加湿器高水位',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
25='Fld',1,'回风温度高',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
26='Fld',1,'回风温度低',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
27='Fld',1,'回风湿度高',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
28='Fld',1,'回风湿度低',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




