[comm]
DataByte=0
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=500  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4932      ;型号 添加支持类型用
note=EC;说明 精密空调
brief=回风温度: %6% ℃  ;

Yk00 = 0613920000   ;关机
Yk01 = 0613920001   ;开机
Yk02 = 061397       ;温度设置
Yk03 = 0613950000   ;送风
Yk04 = 0613950010   ;制热
Yk05 = 0613950020   ;制冷
Yk06 = 0613950030   ;除湿


[regs1]
10000=15
[regs4]
5027=5
[regs3]
5015=1
5904=2
5902=1

[flds]
cnt=15
1=010001 ;外风机输出
2=010006 ;内风机输出
3=010007 ;电加热输出
4=010010 ;压缩机输出

5=35028 ;A相电压
6=35031 ;回风温度
35031_SUM=20
35031_MUL=2
7=45016 ;温度设定值
35031_SUM=20
45016_MUL=2
8=45905 ;开关机状态
9=45906 ;运行温度模式

10=45903 ;机组报警



[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'外风机状态',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
2='Fld',1,'内风机状态',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
3='Fld',1,'电加热状态',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
4='Fld',1,'压缩机状态',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
5='Fld',1,'A相电压',10,1,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
6='Fld',1,'回风温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
7='Fld',1,'温度设定值',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
8='Fld',1,'开关机状态',0,1,0,0,'0:关机,1:开机',0,''
9='Fld',1,'运行温度模式',0,1,0,0,'0:通风,1:制热,2:制冷,3:除湿',0,''
10='Fld',1,'机组报警',0,1,0,0,'0:正常,16:温度高,17:盘管温度高,33:内风机故障,51:高温报警,64:系统高压,65:系统低压,128:外部输入告警',0,''


[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




