[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4935      ;型号 添加支持类型用
note=EC;说明 干冷机
brief=进水温度: %1% ℃  出水温度: %2% ℃ ;



[regs3]
0=44


[flds]
cnt=55
1=40001 ;进水温度
40001=fL10
2=40003 ;出水温度
40003=fL10
3=40005 ;环境温度
40005=fL10
4=40009 ;目标运行风机数
5=40010 ;风机1状态
6=40011 ;风机2状态
7=40012 ;风机3状态
8=40013 ;风机4状态
9=40014 ;风机5状态
10=40015 ;风机6状态
11=40016 ;风机7状态
12=40017 ;风机8状态
13=40018 ;风机9状态
14=40019 ;风机10状态
15=40020 ;风机11状态
16=40021 ;风机12状态

17=40022 ;喷淋运行
18=40023 ;自动模式
19=40024 ;机组运行
20=40026 ;机组报警

21=40027 ;风机1报警
22=40028 ;风机2报警
23=40029 ;风机3报警
24=40030 ;风机4报警
25=40031 ;风机5报警
26=40032 ;风机6报警
27=40033 ;风机7报警
28=40034 ;风机8报警
29=40035 ;风机9报警
30=40036 ;风机10报警
31=40037 ;风机11报警
32=40038 ;风机12报警

33=40039 ;进水温度故障
34=40040 ;出水温度故障
35=40041 ;环境温度故障
36=40042 ;滤网1堵塞
37=40043 ;滤网2堵塞


[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'进水温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
2='Fld',1,'出水温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
3='Fld',1,'环境温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
4='Fld',1,'目标风机运行数',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

5='Fld',1,'风机1状态',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
6='Fld',1,'风机2状态',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
7='Fld',1,'风机3状态',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
8='Fld',1,'风机4状态',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
9='Fld',1,'风机5状态',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
10='Fld',1,'风机6状态',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
11='Fld',1,'风机7状态',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
12='Fld',1,'风机8状态',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
13='Fld',1,'风机9状态',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
14='Fld',1,'风机10状态',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
15='Fld',1,'风机11状态',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
16='Fld',1,'风机12状态',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''

17='Fld',1,'喷淋运行',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
18='Fld',1,'自动模式',0,1,0,0,'0:本地手动,1:自动模式',0,''
19='Fld',1,'风机1状态',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
20='Fld',1,'机组报警',0,1,0,0,'0:无报警,1:有告警',0,''

21='Fld',1,'风机1报警',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
22='Fld',1,'风机2报警',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
23='Fld',1,'风机3报警',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
24='Fld',1,'风机4报警',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
25='Fld',1,'风机5报警',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
26='Fld',1,'风机6报警',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
27='Fld',1,'风机7报警',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
28='Fld',1,'风机8报警',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
29='Fld',1,'风机9报警',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
30='Fld',1,'风机10报警',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
31='Fld',1,'风机11报警',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
32='Fld',1,'风机12报警',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''

33='Fld',1,'进水温度故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
34='Fld',1,'出水温度故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
35='Fld',1,'环境温度故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
36='Fld',1,'滤网1堵塞',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
37='Fld',1,'滤网2堵塞',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




