[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4932      ;型号 添加支持类型用
note=EC;说明 精密空调
brief=回风温度: %6% ℃  回风湿度: %7% % ;

Yk00 = 0500B00000   ;关机
Yk01 = 0500B00001   ;开机
Yk02 = 060077       ;温度设置
Yk03 = 060001       ;湿度设置

[regs1]
7=2
16=17
176=1
[regs3]
0=2
119=2
228=12
275=1
715=3


[flds]
cnt=55
1=40120 ;温度设定值
2=40002 ;湿度设定值
3=40239 ;故障报警有无
4=40229 ;风机状态
5=40276 ;运行模式
6=40716 ;回风温度
7=40718 ;回风湿度
8=00177 ;开关机状态

9=00008 ;回风温度探头
10=00009 ;回风湿度探头
11=00017 ;水浸传感器
12=00018 ;烟火传感器
13=00021 ;加热器
14=00022 ;加湿器
15=00025 ;2#压机高压
16=00026 ;1#压机高压
17=00027 ;2#压机低压
18=00028 ;1#压机低压
19=00030 ;风机
20=00032 ;市电掉电


[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'温度设定值',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
2='Fld',1,'湿度设定值',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
3='Fld',1,'有无报警',0,1,0,0,'0:无,1:有',0,''
4='Fld',1,'内风机状态',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
5='Fld',1,'运行模式',0,1,0,0,'0:待机,1:制冷,2:制热,3:加湿,4:除湿,5:除湿温度补偿,7:制热加湿,8:制冷加湿,9:制冷除湿',0,''
6='Fld',1,'回风温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
7='Fld',1,'回风湿度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
8='Fld',1,'开关机状态',0,1,0,0,'0:关机,1:开机',0,''

9='Fld',1,'回风温度探头',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
10='Fld',1,'回风湿度探头',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
11='Fld',1,'水浸传感器',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
12='Fld',1,'烟火传感器',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
13='Fld',1,'加湿器',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
14='Fld',1,'加热器',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
15='Fld',1,'2#压机高压',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
16='Fld',1,'1#压机高压',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
17='Fld',1,'2#压机低压',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
18='Fld',1,'1#压机低压',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
19='Fld',1,'风机',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
20='Fld',1,'市电掉电',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''

[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




