[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4935      ;型号 添加支持类型用
note=EC;说明 水处理机
brief=一号软化产水余氯: %54% ppm  一号软化产水余氯: %55% ppm ;


[regs2]
0=77

[regs3]
0=81
145=5
80bit=2

[flds]
cnt=85

1=10001 ;一号水泵
2=10004 ;二号水泵
3=10007 ;再生水泵
4=10008 ;盐箱混合泵

5=10009 ;一号增压泵
6=10010 ;二号增压泵
7=10011 ;一级高压泵
8=10012 ;二级高压泵

9=10013 ;一号EDI供水泵
10=10014 ;二号EDI供水泵
11=10015 ;乙二醇泵
12=10016 ;EDI电源运行

13=10017 ;一号原水泵故障
14=10018 ;二号原水泵故障
15=10019 ;再生水泵故障
16=10020 ;盐箱混合泵故障

17=10021 ;一号增压泵故障
18=10022 ;二号增压泵故障
19=10023 ;一级高压泵故障
20=10024 ;二级高压泵故障

21=10025 ;一号原水箱补水阀开
22=10026 ;二号原水箱补水阀开
23=10027 ;一号软化进水阀开
24=10028 ;一号软化产水阀开

25=10029;一号反洗进水阀开
26=10030 ;一号反洗排水阀开
27=10031 ;盐箱吸盐阀开
28=10032 ;一号正洗排水阀开

29=10033 ;一号吸盐阀开
30=10034 ;二号软化进水阀开
31=10035 ;二号软化产水阀开
32=10036 ;二号反洗进水阀开

33=10037 ;二号反洗排水阀开
34=10038 ;二号正排水阀开
35=10039 ;二号吸盐阀开
36=10040 ;盐箱补水阀开

37=10041;一级入水阀开
38=10042 ;一级冲洗阀开
39=10043 ;二级冲洗阀开
40=10044 ;EDI一号进水阀开

41=10045 ;EDI二号进水阀开
42=10046 ;EDI超标排放阀开
43=10047 ;EDI产水阀开
44=10048 ;乙二醇补水阀开

45=10049 ;原水箱低液位
46=10050 ;原水箱中液位
47=10051 ;原水箱高液位
48=10052 ;软化水箱底液位

49=10053;软化水箱补水阀开
50=10054 ;软化水箱中液位
51=10055 ;软化水箱高液位
52=10056 ;EDI流量开关

53=40001 ;原水余氯 ppm
40001=fL10
54=40003 ;一号软化产水余氯 ppm
40003=fL10
55=40005 ;二号软化产水余氯 ppm
40005=fL10


56=40009 ;原水导电率 uS/cm
40009=fL10
57=40011 ;一号软化产水导电率 uS/cm
40011=fL10
58=40013 ;二号软化产水导电率 uS/cm
40013=fL10
59=40015 ;一级产水导电率 uS/cm
40015=fL10


60=40017 ;二级产水导电率 uS/cm
40017=fL10
61=40019 ;EDI产水电阻力 MΩ/cm
40019=fL10
62=40021 ;原水硬度 ppm
40021=fL10
63=40023 ;自来水流量 m3/h
40023=fL10

64=40025 ;一号软化硬度 ppm
40025=fL10
65=40027 ;二号软化硬度 ppm
40027=fL10
66=40029 ;一号软化水泵压力 Mpa
40029=fL10
67=40031 ;二号软化水泵压力 Mpa
40031=fL10

68=40039 ;一号纯水供水压力 Mpa
40039=fL10
69=40041 ;二号纯水供水压力 Mpa
40041=fL10
70=40045 ;一号乙二醇压力 ppm
40045=fL10
71=40047 ;二号乙二醇压力 ppm
40047=fL10

72=40049 ;加一号硬度 ppm
40049=fL10
73=40051 ;加二号硬度 ppm
40051=fL10
74=40062 ;自来水累计流量 m3
75=40064 ;1#软化供水累计流量 m3

76=40066 ;2#软化供水累计流量 m3

77=40068 ;3#软化供水累计流量 m3

78=40070 ;增压泵流量 m3

79=40072 ;高纯水流量 m3


80=40081-4;一号软化供水泵故障
81=10081-5 ;二号软化供水泵故障
82=10081-8 ;一号纯水供水泵故障
83=10081-9 ;二号纯水供水泵故障

[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2

1='Fld',1,'一号原水泵',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
2='Fld',1,'二号原水泵',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
3='Fld',1,'再生水泵',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
4='Fld',1,'盐箱混合泵',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''

5='Fld',1,'一号增压泵',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
6='Fld',1,'二号增压泵',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
7='Fld',1,'一级高压泵',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
8='Fld',1,'二级高压泵',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
9='Fld',1,'一号EDI供水泵',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
10='Fld',1,'二号EDI供水泵',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
11='Fld',1,'乙二醇泵',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''
12='Fld',1,'EDI电源运行',0,1,0,0,'0:停止,1:运行',0,''

13='Fld',1,'一号原水泵故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
14='Fld',1,'二号原水泵故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
15='Fld',1,'再生水泵故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
16='Fld',1,'盐箱混合泵故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''

17='Fld',1,'一号增压泵故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
18='Fld',1,'二号增压泵故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
19='Fld',1,'一级高压泵故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
20='Fld',1,'二级高压泵故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''

21='Fld',1,'一号原水箱补水阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''
22='Fld',1,'二号原水箱补水阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''
23='Fld',1,'一号软化进水阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''
24='Fld',1,'一号软化产水阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''

25='Fld',1,'一号反洗进水阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''
26='Fld',1,'一号反洗排水阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''
27='Fld',1,'盐箱吸盐阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''
28='Fld',1,'一号正洗排水阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''

29='Fld',1,'一号吸盐阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''
30='Fld',1,'二号软化进水阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''
31='Fld',1,'二号软化产水阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''
32='Fld',1,'二号反洗进水阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''

33='Fld',1,'二号反洗排水阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''
34='Fld',1,'二号正排水阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''
35='Fld',1,'二号吸盐阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''
36='Fld',1,'盐箱补水阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''

37='Fld',1,'一级入水阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''
38='Fld',1,'一级冲洗阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''
39='Fld',1,'二级冲洗阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''
40='Fld',1,'EDI一号进水阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''

41='Fld',1,'EDI二号进水阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''
42='Fld',1,'EDI超标排放阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''
43='Fld',1,'EDI产水阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''
44='Fld',1,'乙二醇补水阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''

45='Fld',1,'原水箱低液位',0,1,0,0,'0:空,1:满',0,''
46='Fld',1,'原水箱中液位',0,1,0,0,'0:空,1:满',0,''
47='Fld',1,'原水箱高液位',0,1,0,0,'0:空,1:满',0,''
48='Fld',1,'软化水箱底液位',0,1,0,0,'0:空,1:满',0,''

49='Fld',1,'软化水箱补水阀开',0,1,0,0,'0:未开到位,1:开到位',0,''
50='Fld',1,'软化水箱中液位',0,1,0,0,'0:空,1:满',0,''
51='Fld',1,'软化水箱高液位',0,1,0,0,'0:空,1:满',0,''
52='Fld',1,'EDI流量开关',0,1,0,0,'0:关,1:开',0,''

53='Fld',1,'原水余氯',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
54='Fld',1,'一号软化产水余氯',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
55='Fld',1,'二号软化产水余氯',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

56='Fld',1,'原水导电率',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
57='Fld',1,'一号软化产水导电率',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
58='Fld',1,'二号软化产水导电率',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
69='Fld',1,'一级产水导电率',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

60='Fld',1,'二级产水导电率',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
61='Fld',1,'EDI产水电阻力',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
62='Fld',1,'原水硬度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
63='Fld',1,'自来水流量',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

64='Fld',1,'一号软化硬度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
65='Fld',1,'二号软化硬度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
66='Fld',1,'一号软化水泵压力',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
67='Fld',1,'二号软化水泵压力',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

68='Fld',1,'一号纯水供水压力',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
69='Fld',1,'二号纯水供水压力',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
70='Fld',1,'一号乙二醇压力',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
71='Fld',1,'二号乙二醇压力',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'


72='Fld',1,'加一号硬度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
73='Fld',1,'加二号硬度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
74='Fld',1,'自来水累计流量',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
75='Fld',1,'1#软化供水累计流量',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

76='Fld',1,'2#软化供水累计流量',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
77='Fld',1,'3#软化供水累计流量',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
78='Fld',1,'增压泵流量',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
79='Fld',1,'高纯水流量',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

80='Fld',1,'一号软化供水泵故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
81='Fld',1,'二号软化供水泵故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
82='Fld',1,'一号纯水供水泵故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''
83='Fld',1,'二号纯水供水泵故障',0,1,0,0,'0:正常,1:告警',0,''

[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




