
[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4952      ;型号 添加支持类型用
note=
brief=输入电压: %1% V %1st%, 输出电压: %2% V %2st% ;简报 %x%为某字段值 简报中不能带分号;



[regs3]
0=20


[flds]
cnt=19
1=40001;输入电压
2=40002;输出电压
3=40003;输入频率
4=40004;输出频率
5=40005;负载百分比
6=40006;电池电压
7=40007;环境温度

8=40009;额定输出电压
9=40010;额定输出电流
10=40011;额定电池电压
11=40012;额定频率
12=40013;市电状态
13=40014;电池状态
14=40015;UPS输出状态
15=40016;UPS状态
16=40017;UPS类型
17=40018;UPS测试状态
18=40019;UPS开关机
19=40020;UPS蜂鸣器




[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'输入电压',0,1,10,200,'最小值|允许最低电压',255,'最大值|允许最高电压'
2='Fld',1,'输出电压',0,1,10,200,'最小值|允许最低电压',235,'最大值|允许最高电压'
3='Fld',1,'输入频率',0,1,10,200,'最小值|允许最低电压',235,'最大值|允许最高电压'
4='Fld',1,'输出频率',0,1,10,200,'最小值|允许最低电压',235,'最大值|允许最高电压'
5='Fld',1,'负载百分比',0,1,10,200,'最小值|允许最低电压',235,'最大值|允许最高电压'
6='Fld',1,'电池电压',0,1,10,200,'最小值|允许最低电压',235,'最大值|允许最高电压'
7='Fld',1,'环境温度',0,1,10,200,'最小值|允许最低电压',235,'最大值|允许最高电压'




12='Fld',1,'市电状态',0,1,0,0,'0:关机，1:开机 ',0,''
13='Fld',1,'电池状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警 ',0,''
14='Fld',1,'UPS输出状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警 ',0,''
15='Fld',1,'UPS状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警 ',0,''

17='Fld',1,'UPS测试状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警 ',0,''
18='Fld',1,'UPS开关机',0,1,0,0,'0:正常，1:告警 ',0,''
19='Fld',1,'UPS蜂鸣器',0,1,0,0,'0:正常，1:告警 ',0,''


