[comm]
DataByte=0
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=500  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4932      ;型号 添加支持类型用
note=EC;说明 电池检测
brief=电池组状态: 一:%3%  二:%103%  三:%203%   四:%303%;


[regs3]
0=2
6=2
16=2
1840=32
2260=32
2681=64

100=2
106=2
116=2
7420=32
7630=32
7840=64

200=2
206=2
216=2
10280=32
10420=32
10560=64

300=2
306=2
326=2
12140=32
12210=32
10280=64


[flds]
cnt=500
1=40001;第一组组电压
40001=L
2=40007;第一组组电流
40007=S
3=40017;电磁组状态
4=41041;1-1#电压
5=41042;
6=41043;
7=41044;
8=41045;
9=41046;
10=41047;
11=41048;
12=41049;
13=41050;
14=41051;
15=41052;
16=41053;
17=41054;
18=41055;
19=41056;
20=41057;
21=41058;
22=41059;
23=41060;
24=41061;
25=41062;
26=41063;
27=41064;
28=41065;
29=41066;
30=41067;
31=41068;
32=41069;
33=41070;
34=41071;
35=41072;1-32#电压
36=42261;1-1#温度
37=42262;
38=42263;
39=42264;
40=42265;
41=42266;
42=42267;
43=42268;
44=42269;
45=42270;
46=42271;
47=42272;
48=42273;
49=42274;
59=42275;
51=42276;
52=42277;
53=42278;
54=42279;
55=42280;
56=42281;
57=42282;
58=42283;
59=42284;
60=42285;
61=42286;
62=42287;
63=42288;
64=42289;
65=42290;
66=42291;
67=42292;1-32#温度
68=42681;1-1#内阻
42681=L
69=42683;
42683=L
70=42685;
42685=L
71=42687;
42687=L
72=42689;
42689=L
73=42691;
42691=L
74=42693;
42693=L
75=42695;
42695=L
76=42697;
42693=L
77=42699;
42699=L
78=42701;
42701=L
79=42703;
42703=L
80=42705;
42705=L
81=42707;
42707=L
82=42709;
42709=L
83=42711;
42711=L
84=42713;
42713=L
85=42715;
42715=L
86=42717;
42717=L
87=42719;
42719=L
88=42721;
42721=L
89=42723;
42723=L
90=42725;
42725=L
91=42727;
42727=L
92=42729;
42729=L
93=42731;
42731=L
94=42733;
42733=L
95=42735;
42735=L
96=42737;
42737=L
97=42739;
42739=L
98=42741;
42741=L
99=42743;1-32#内阻
42743=L

;第二组
101=40101;第二组组电压
40101=L
102=40107;第二组组电流
40107=S
103=40117;电磁组状态
104=47421;2-1#电压
105=47422;
106=47423;
107=47424;
108=47425;
109=47426;
110=47427;
111=47428;
112=47429;
113=47430;
114=47431;
115=47432;
116=47433;
117=47434;
118=47435;
119=47436;
120=47437;
121=47438;
122=47439;
123=47440;
124=47441;
125=47442;
126=47443;
127=47444;
128=47445;
129=47446;
130=47447;
131=47448;
132=47449;
133=47450;
134=47451;
135=47452;2-32#电压
136=47631;2-1#温度
137=47632;
138=47633;
139=47634;
140=47635;
141=47636;
142=47637;
143=47638;
144=47639;
145=47640;
146=47641;
147=47642;
148=47643;
149=47644;
159=47645;
151=47646;
152=47647;
153=47648;
154=47649;
155=47650;
156=47651;
157=47652;
158=47653;
159=47654;
160=47655;
161=47656;
162=47657;
163=47658;
164=47659;
165=47660;
166=47661;
167=47662;2-32#温度

168=47841;2-1#内阻
47841=L
169=47843;
47843=L
170=47845;
47845=L
171=47847;
47847=L
172=47849;
47849=L
173=47851;
47851=L
174=47853;
47853=L
175=47855;
47855=L
176=47857;
47857=L
177=47859;
47859=L
178=47861;
47861=L
179=47863;
47863=L
180=47865;
47865=L
181=47867;
47867=L
182=47869;
47869=L
183=47871;
47871=L
184=47873;
47873=L
185=47875;
47875=L
186=47877;
47877=L
187=47879;
47879=L
188=47881;
47881=L
189=47883;
47883=L
190=47885;
47885=L
191=47887;
47887=L
192=47889;
47889=L
193=47891;
47891=L
194=47893;
47893=L
195=47895;
47895=L
196=47897;
47897=L
197=47899;
47899=L
198=47901;
47901=L
199=47903;2-32#内阻
47903=L

;第三组
201=40201;第三组组电压
40201=L
202=40207;第三组组电流
40207=S
203=40217;电磁组状态
204=410281;3-1#电压
205=410282;
206=410283;
207=410284;
208=410285;
209=410286;
210=410287;
211=410288;
212=410289;
213=410290;
214=410291;
215=410292;
216=410293;
217=410294;
218=410295;
219=410296;
220=410297;
221=410298;
222=410299;
223=410300;
224=410301;
225=410302;
226=410303;
227=410304;
228=410305;
229=410306;
230=410307;
231=410308;
232=410309;
233=410310;
234=410311;
235=410312;3-32#电压
236=410421;3-1#温度
237=410422;
238=410423;
239=410424;
240=410425;
241=410426;
242=410427;
243=410428;
244=410429;
245=410430;
246=410431;
247=410432;
248=410433;
249=410434;
259=410435;
251=410436;
252=410437;
253=410438;
254=410439;
255=410440;
256=410441;
257=410442;
258=410443;
259=410444;
260=410445;
261=410446;
262=410447;
263=410448;
264=410449;
265=410450;
266=410451;
267=410452;3-32#温度

268=410561;3-1#内阻
410561=L
269=410563;
410563=L
270=410565;
410565=L
271=410567;
410567=L
272=410569;
410569=L
273=410571;
410571=L
274=410573;
410573=L
275=410575;
410575=L
276=410577;
410577=L
277=410579;
410579=L
278=410581;
410581=L
279=410583;
410583=L
280=410585;
410585=L
281=410587;
410587=L
282=410589;
410589=L
283=410591;
410591=L
284=410593;
410593=L
285=410595;
410595=L
286=410597;
410597=L
287=410599;
410599=L
288=410601;
410601=L
289=410603;
410603=L
290=410605;
410605=L
291=410607;
410607=L
292=410609;
410609=L
293=410611;
410611=L
294=410613;
410613=L
295=410615;
410615=L
296=410617;
410617=L
297=410619;
410619=L
298=410621;
410621=L
299=410623;3-32#内阻
410623=L

;第四组
301=40301;第四组组电压
40301=L
302=40307;第四组组电流
40307=S
303=40317;电磁组状态
304=412141;4-1#电压
305=412142;
306=412143;
307=412144;
308=412145;
309=412146;
310=412147;
311=412148;
312=412149;
313=412150;
314=412151;
315=412152;
316=412153;
317=412154;
318=412155;
319=412156;
320=412157;
321=412158;
322=412159;
323=412160;
324=412161;
325=412162;
326=412163;
327=412164;
328=412165;
329=412166;
330=412167;
331=412168;
332=412169;
333=412170;
334=412171;
335=412172;4-32#电压
336=412211;4-1#温度
337=412212;
338=412213;
339=412214;
340=412215;
341=412216;
342=412217;
343=412218;
344=412219;
345=412220;
346=412221;
347=412222;
348=412223;
349=412224;
359=412225;
351=412226;
352=412227;
353=412228;
354=412229;
355=412230;
356=412231;
357=412232;
358=412233;
359=412234;
360=412235;
361=412236;
362=412237;
363=412238;
364=412239;
365=412240;
366=412241;
367=412242;4-32#温度
368=412281;4-1#内阻
412281=L
369=412283;
412283=L
370=412285;
412285=L
371=412287;
412287=L
372=412289;
412289=L
373=412291;
412291=L
374=412293;
412293=L
375=412295;
412295=L
376=412297;
412297=L
377=412299;
412299=L
378=412301;
412301=L
379=412303;
412303=L
380=412305;
412305=L
381=412307;
412307=L
382=412309;
412309=L
383=412311;
412311=L
384=412313;
412313=L
385=412315;
412315=L
386=412317;
412317=L
387=412319;
412319=L
388=412321;
412321=L
389=412323;
412323=L
390=412325;
412325=L
391=412327;
412327=L
392=412329;
412329=L
393=412331;
412331=L
394=412333;
412333=L
395=412335;
412335=L
396=412337;
412337=L
397=412339;
412339=L
398=412341;
412341=L
399=412343;4-32#内阻
412343=L
[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2

1='Fld',1,'第一组组电压',10,100,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
2='Fld',1,'第一组组电流',10,100,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
3='Fld',1,'第一组组状态',0,1,0,0,'0:浮充,1:均充,2:放电,3:静置,4:异常',0,''
4='Fld',1,'1-1#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
5='Fld',1,'1-2#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
6='Fld',1,'1-3#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
7='Fld',1,'1-4#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
8='Fld',1,'1-5#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
9='Fld',1,'1-6#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
10='Fld',1,'1-7#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
11='Fld',1,'1-8#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
12='Fld',1,'1-9#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
13='Fld',1,'1-10#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
14='Fld',1,'1-11#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
15='Fld',1,'1-12#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
16='Fld',1,'1-13#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
17='Fld',1,'1-14#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
18='Fld',1,'1-15#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
19='Fld',1,'1-16#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
20='Fld',1,'1-17#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
21='Fld',1,'1-18#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
22='Fld',1,'1-19#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
23='Fld',1,'1-20#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
24='Fld',1,'1-21#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
25='Fld',1,'1-22#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
26='Fld',1,'1-23#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
27='Fld',1,'1-24#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
28='Fld',1,'1-25#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
29='Fld',1,'1-26#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
30='Fld',1,'1-27#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
31='Fld',1,'1-28#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
32='Fld',1,'1-29#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
33='Fld',1,'1-30#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
34='Fld',1,'1-31#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
35='Fld',1,'1-32#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

36='Fld',1,'1-1#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
37='Fld',1,'1-2#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
38='Fld',1,'1-3#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
39='Fld',1,'1-4#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
40='Fld',1,'1-5#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
41='Fld',1,'1-6#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
42='Fld',1,'1-7#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
43='Fld',1,'1-8#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
44='Fld',1,'1-9#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
45='Fld',1,'1-10#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
46='Fld',1,'1-11#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
47='Fld',1,'1-12#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
48='Fld',1,'1-13#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
49='Fld',1,'1-14#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
50='Fld',1,'1-15#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
51='Fld',1,'1-16#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
52='Fld',1,'1-17#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
53='Fld',1,'1-18#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
54='Fld',1,'1-19#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
55='Fld',1,'1-20#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
56='Fld',1,'1-21#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
57='Fld',1,'1-22#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
58='Fld',1,'1-23#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
59='Fld',1,'1-24#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
60='Fld',1,'1-25#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
61='Fld',1,'1-26#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
62='Fld',1,'1-27#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
63='Fld',1,'1-28#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
64='Fld',1,'1-29#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
65='Fld',1,'1-30#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
66='Fld',1,'1-31#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
67='Fld',1,'1-32#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

68='Fld',1,'1-1#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
69='Fld',1,'1-2#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
70='Fld',1,'1-3#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
71='Fld',1,'1-4#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
72='Fld',1,'1-5#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
73='Fld',1,'1-6#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
74='Fld',1,'1-7#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
75='Fld',1,'1-8#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
76='Fld',1,'1-9#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
77='Fld',1,'1-10#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
78='Fld',1,'1-11#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
79='Fld',1,'1-12#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
80='Fld',1,'1-13#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
81='Fld',1,'1-14#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
82='Fld',1,'1-15#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
83='Fld',1,'1-16#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
84='Fld',1,'1-17#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
85='Fld',1,'1-18#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
86='Fld',1,'1-19#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
87='Fld',1,'1-20#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
88='Fld',1,'1-21#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
89='Fld',1,'1-22#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
90='Fld',1,'1-23#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
91='Fld',1,'1-24#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
92='Fld',1,'1-25#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
93='Fld',1,'1-26#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
94='Fld',1,'1-27#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
95='Fld',1,'1-28#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
96='Fld',1,'1-29#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
97='Fld',1,'1-30#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
98='Fld',1,'1-31#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
99='Fld',1,'1-32#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

;第二组

101='Fld',1,'第二组组电压',10,100,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
102='Fld',1,'第二组组电流',10,100,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
103='Fld',1,'第二组组状态',0,1,0,0,'0:浮充,1:均充,2:放电,3:静置,4:异常',0,''
104='Fld',1,'2-1#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
105='Fld',1,'2-2#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
106='Fld',1,'2-3#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
107='Fld',1,'2-4#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
108='Fld',1,'2-5#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
109='Fld',1,'2-6#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
110='Fld',1,'2-7#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
111='Fld',1,'2-8#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
112='Fld',1,'2-9#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
113='Fld',1,'2-10#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
114='Fld',1,'2-11#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
115='Fld',1,'2-12#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
116='Fld',1,'2-13#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
117='Fld',1,'2-14#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
118='Fld',1,'2-15#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
119='Fld',1,'2-16#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
120='Fld',1,'2-17#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
121='Fld',1,'2-18#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
122='Fld',1,'2-19#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
123='Fld',1,'2-20#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
124='Fld',1,'2-21#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
125='Fld',1,'2-22#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
126='Fld',1,'2-23#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
127='Fld',1,'2-24#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
128='Fld',1,'2-25#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
129='Fld',1,'2-26#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
130='Fld',1,'2-27#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
131='Fld',1,'2-28#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
132='Fld',1,'2-29#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
133='Fld',1,'2-30#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
134='Fld',1,'2-31#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
135='Fld',1,'2-32#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

136='Fld',1,'2-1#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
137='Fld',1,'2-2#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
138='Fld',1,'2-3#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
139='Fld',1,'2-4#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
140='Fld',1,'2-5#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
141='Fld',1,'2-6#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
142='Fld',1,'2-7#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
143='Fld',1,'2-8#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
144='Fld',1,'2-9#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
145='Fld',1,'2-10#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
146='Fld',1,'2-11#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
147='Fld',1,'2-12#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
148='Fld',1,'2-13#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
149='Fld',1,'2-14#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
150='Fld',1,'2-15#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
151='Fld',1,'2-16#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
152='Fld',1,'2-17#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
153='Fld',1,'2-18#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
154='Fld',1,'2-19#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
155='Fld',1,'2-20#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
156='Fld',1,'2-21#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
157='Fld',1,'2-22#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
158='Fld',1,'2-23#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
159='Fld',1,'2-24#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
160='Fld',1,'2-25#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
161='Fld',1,'2-26#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
162='Fld',1,'2-27#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
163='Fld',1,'2-28#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
164='Fld',1,'2-29#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
165='Fld',1,'2-30#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
166='Fld',1,'2-31#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
167='Fld',1,'2-32#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

168='Fld',1,'2-1#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
169='Fld',1,'2-2#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
170='Fld',1,'2-3#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
171='Fld',1,'2-4#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
172='Fld',1,'2-5#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
173='Fld',1,'2-6#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
174='Fld',1,'2-7#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
175='Fld',1,'2-8#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
176='Fld',1,'2-9#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
177='Fld',1,'2-10#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
178='Fld',1,'2-11#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
179='Fld',1,'2-12#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
180='Fld',1,'2-13#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
181='Fld',1,'2-14#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
182='Fld',1,'2-15#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
183='Fld',1,'2-16#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
184='Fld',1,'2-17#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
185='Fld',1,'2-18#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
186='Fld',1,'2-19#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
187='Fld',1,'2-20#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
188='Fld',1,'2-21#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
189='Fld',1,'2-22#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
190='Fld',1,'2-23#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
191='Fld',1,'2-24#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
192='Fld',1,'2-25#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
193='Fld',1,'2-26#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
194='Fld',1,'2-27#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
195='Fld',1,'2-28#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
196='Fld',1,'2-29#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
197='Fld',1,'2-30#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
198='Fld',1,'2-31#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
199='Fld',1,'2-32#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

;第三组

201='Fld',1,'第三组组电压',10,100,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
202='Fld',1,'第三组组电流',10,100,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
203='Fld',1,'第三组组状态',0,1,0,0,'0:浮充,1:均充,2:放电,3:静置,4:异常',0,''
204='Fld',1,'3-1#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
205='Fld',1,'3-2#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
206='Fld',1,'3-3#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
207='Fld',1,'3-4#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
208='Fld',1,'3-5#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
209='Fld',1,'3-6#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
210='Fld',1,'3-7#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
211='Fld',1,'3-8#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
212='Fld',1,'3-9#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
213='Fld',1,'3-10#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
214='Fld',1,'3-11#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
215='Fld',1,'3-12#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
216='Fld',1,'3-13#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
217='Fld',1,'3-14#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
218='Fld',1,'3-15#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
219='Fld',1,'3-16#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
220='Fld',1,'3-17#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
221='Fld',1,'3-18#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
222='Fld',1,'3-19#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
223='Fld',1,'3-20#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
224='Fld',1,'3-21#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
225='Fld',1,'3-22#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
226='Fld',1,'3-23#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
227='Fld',1,'3-24#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
228='Fld',1,'3-25#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
229='Fld',1,'3-26#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
230='Fld',1,'3-27#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
231='Fld',1,'3-28#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
232='Fld',1,'3-29#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
233='Fld',1,'3-30#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
234='Fld',1,'3-31#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
235='Fld',1,'3-32#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

236='Fld',1,'3-1#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
237='Fld',1,'3-2#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
238='Fld',1,'3-3#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
239='Fld',1,'3-4#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
240='Fld',1,'3-5#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
241='Fld',1,'3-6#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
242='Fld',1,'3-7#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
243='Fld',1,'3-8#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
244='Fld',1,'3-9#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
245='Fld',1,'3-10#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
246='Fld',1,'3-11#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
247='Fld',1,'3-12#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
248='Fld',1,'3-13#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
249='Fld',1,'3-14#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
250='Fld',1,'3-15#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
251='Fld',1,'3-16#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
252='Fld',1,'3-17#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
253='Fld',1,'3-18#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
254='Fld',1,'3-19#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
255='Fld',1,'3-20#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
256='Fld',1,'3-21#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
257='Fld',1,'3-22#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
258='Fld',1,'3-23#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
259='Fld',1,'3-24#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
260='Fld',1,'3-25#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
261='Fld',1,'3-26#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
262='Fld',1,'3-27#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
263='Fld',1,'3-28#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
264='Fld',1,'3-29#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
265='Fld',1,'3-30#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
266='Fld',1,'3-31#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
267='Fld',1,'3-32#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

268='Fld',1,'3-1#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
269='Fld',1,'3-2#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
270='Fld',1,'3-3#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
271='Fld',1,'3-4#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
272='Fld',1,'3-5#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
273='Fld',1,'3-6#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
274='Fld',1,'3-7#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
275='Fld',1,'3-8#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
276='Fld',1,'3-9#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
277='Fld',1,'3-10#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
278='Fld',1,'3-11#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
279='Fld',1,'3-12#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
280='Fld',1,'3-13#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
281='Fld',1,'3-14#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
282='Fld',1,'3-15#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
283='Fld',1,'3-16#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
284='Fld',1,'3-17#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
285='Fld',1,'3-18#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
286='Fld',1,'3-19#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
287='Fld',1,'3-20#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
288='Fld',1,'3-21#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
289='Fld',1,'3-22#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
290='Fld',1,'3-23#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
291='Fld',1,'3-24#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
292='Fld',1,'3-25#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
293='Fld',1,'3-26#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
294='Fld',1,'3-27#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
295='Fld',1,'3-28#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
296='Fld',1,'3-29#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
297='Fld',1,'3-30#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
298='Fld',1,'3-31#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
299='Fld',1,'3-32#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

;第四组

301='Fld',1,'第四组组电压',10,100,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
302='Fld',1,'第四组组电流',10,100,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
303='Fld',1,'四组组状态',0,1,0,0,'0:浮充,1:均充,2:放电,3:静置,4:异常',0,''
304='Fld',1,'4-1#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
305='Fld',1,'4-2#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
306='Fld',1,'4-3#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
307='Fld',1,'4-4#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
308='Fld',1,'4-5#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
309='Fld',1,'4-6#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
310='Fld',1,'4-7#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
311='Fld',1,'4-8#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
312='Fld',1,'4-9#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
313='Fld',1,'4-10#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
314='Fld',1,'4-11#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
315='Fld',1,'4-12#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
316='Fld',1,'4-13#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
317='Fld',1,'4-14#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
318='Fld',1,'4-15#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
319='Fld',1,'4-16#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
320='Fld',1,'4-17#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
321='Fld',1,'4-18#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
322='Fld',1,'4-19#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
323='Fld',1,'4-20#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
324='Fld',1,'4-21#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
325='Fld',1,'4-22#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
326='Fld',1,'4-23#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
327='Fld',1,'4-24#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
328='Fld',1,'4-25#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
329='Fld',1,'4-26#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
330='Fld',1,'4-27#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
331='Fld',1,'4-28#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
332='Fld',1,'4-29#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
333='Fld',1,'4-30#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
334='Fld',1,'4-31#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
335='Fld',1,'4-32#电池电压',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

336='Fld',1,'4-1#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
337='Fld',1,'4-2#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
338='Fld',1,'4-3#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
339='Fld',1,'4-4#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
340='Fld',1,'4-5#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
341='Fld',1,'4-6#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
342='Fld',1,'4-7#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
343='Fld',1,'4-8#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
344='Fld',1,'4-9#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
345='Fld',1,'4-10#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
346='Fld',1,'4-11#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
347='Fld',1,'4-12#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
348='Fld',1,'4-13#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
349='Fld',1,'4-14#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
350='Fld',1,'4-15#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
351='Fld',1,'4-16#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
352='Fld',1,'4-17#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
353='Fld',1,'4-18#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
354='Fld',1,'4-19#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
355='Fld',1,'4-20#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
356='Fld',1,'4-21#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
357='Fld',1,'4-22#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
358='Fld',1,'4-23#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
359='Fld',1,'4-24#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
360='Fld',1,'4-25#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
361='Fld',1,'4-26#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
362='Fld',1,'4-27#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
363='Fld',1,'4-28#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
364='Fld',1,'4-29#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
365='Fld',1,'4-30#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
366='Fld',1,'4-31#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
367='Fld',1,'4-32#电池温度',10,10,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

368='Fld',1,'4-1#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
369='Fld',1,'4-2#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
370='Fld',1,'4-3#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
371='Fld',1,'4-4#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
372='Fld',1,'4-5#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
373='Fld',1,'4-6#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
374='Fld',1,'4-7#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
375='Fld',1,'4-8#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
376='Fld',1,'4-9#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
377='Fld',1,'4-10#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
378='Fld',1,'4-11#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
379='Fld',1,'4-12#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
380='Fld',1,'4-13#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
381='Fld',1,'4-14#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
382='Fld',1,'4-15#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
383='Fld',1,'4-16#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
384='Fld',1,'4-17#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
385='Fld',1,'4-18#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
386='Fld',1,'4-19#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
387='Fld',1,'4-20#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
388='Fld',1,'4-21#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
389='Fld',1,'4-22#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
390='Fld',1,'4-23#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
391='Fld',1,'4-24#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
392='Fld',1,'4-25#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
393='Fld',1,'4-26#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
394='Fld',1,'4-27#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
395='Fld',1,'4-28#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
396='Fld',1,'4-29#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
397='Fld',1,'4-30#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
398='Fld',1,'4-31#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'
399='Fld',1,'4-32#电池内阻',10,1000,11,250,'最小值|允许最低值',750,'最大值|允许最高值'

[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




