[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4939     ;型号 添加支持类型用
note=
brief=


[regs2]
0=48




[flds]
cnt=30

1=10001;第1路状态

2=10002;第2路状态

3=10003;第3路状态

4=10004;第4路状态

5=10005;第5路状态

6=10006;第6路状态

7=10007;第7路状态

8=10008;第8路状态

9=10009;第9路状态

10=10010;第10路状态




11=40076;第11路状态

12=40078;第12路状态

13=40080;第13路状态

14=40082;第14路状态



15=40084;第15路状态

16=40086;第16路状态

17=40088;第17路状态

18=40090;第18路状态



19=40092;第19路状态

20=40094;第20路状态

21=40096;第21路状态

22=40098;第22路状态



23=40100;第23路状态

24=40102;第24路状态

25=40104;第25路状态

26=40106;第26路状态




27=40108;第27路状态









[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'第1路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
2='Fld',1,'第2路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
3='Fld',1,'第3路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
4='Fld',1,'第4路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
5='Fld',1,'第5路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
6='Fld',1,'第6路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
7='Fld',1,'第7路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
8='Fld',1,'第8路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
9='Fld',1,'第9路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
10='Fld',1,'第10路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
11='Fld',1,'第11路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
12='Fld',1,'第12路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
13='Fld',1,'第13路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
14='Fld',1,'第14路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
15='Fld',1,'第15路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
16='Fld',1,'第16路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
17='Fld',1,'第17路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
18='Fld',1,'第18路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
19='Fld',1,'第19路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
20='Fld',1,'第20路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
21='Fld',1,'第21路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
22='Fld',1,'第22路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
23='Fld',1,'第23路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
24='Fld',1,'第24路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
25='Fld',1,'第25路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
26='Fld',1,'第26路状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''


[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




