<% language=javascript %>

# 空调监测

基本信息 | SID: 编址: 数据端口:
更新时间 |
监测项状态 |

# 基本信息

温度设定点: | 湿度设定点: | 环境温度: | 环境湿度:
出风温度: | 室内高温报警值: | 室内低温报警值: | 高湿度报警值:
低湿度报警值: |  |  |

# 状态信息

内风机: | 压缩机1: | 压缩机2: | 电加热1:
电加热2: | 除湿: | 加湿: | 报警输出状态:
远程开/关(机): |  |  |

# 告警信息

缺相报警: | 电压欠压/过压: | 烟感报警: | 火感报警:
漏水报警: | 空气流量报警: | 风机过载: | 主控器 EEPROM 故障:
压缩机 1 高压/过载: | 压缩机 1 低压: | 压缩机 2 高压/过载: | 压缩机 2 低压:
加热器 1 过载: | 加热器 2 过载: | 压缩机 1 启动高压报警: | 排气温度保护1:
排气温度保护2: | 加湿器报警: | 室内高温报警: | 室内低温报警:
高湿度报警: | 低湿度报警: | 空气过滤器脏堵报警: | 风机运行时间超时:

返回