<% language=javascript %>

# 电池监测

基本信息 | SID: 编址: 数据端口:
更新时间 |
监测项状态 |

# 基本信息

电池组总电压: V | 动力电池组SOC: % | 电池组电流: A |
单体最高电压: V | 单体最低电压: V | 电池最高温度: °C |
动力电池组总容量: AH | 动力电池组剩余容量: AH | 动力电池组循环次数: 次 |
单体最高电压模块编号: | 单体最高电压电池编号: | 单体低高电压模块编号: |
单体最低电压电池编: | 最高温度温感编号: | 最低温度温感编号: |
最高温度模块编号: | 最低温度模块编号: | 系统绝缘电阻: mΩ |
正极绝缘电阻: mΩ | 负极绝缘电阻: mΩ | 系统电压: V |
剩余能量: | SOH: |  |

# 状态信息

充电器硬件状态: | 充电器温度状态: | 充电器输入电压: |
充电器运行状态: | 充电器在线状态: | 电池高警: |
电池低温报警: | SOC低报警: | SOC高报警: |
单体欠压报警: | 单体过压报警: | 充电器充电状态: |
高压漏电报警: | 内部网络通信异常报警: | 绝缘模块工作状态: |
绝缘模块在线状态: | 系统报警标志: | 充电电流报警: |
放电电流报警: |  |  |

# 单体电池信息

第1号: V, °C | 第2号: V, °C | 第3号: V, °C | 第4号: V, °C
第5号: V, °C | 第6号: V, °C | 第7号: V, °C | 第8号: V, °C
第9号: V, °C | 第10号: V, °C | 第11号: V, °C | 第12号: V, °C
第13号: V, °C | 第14号: V, °C | 第15号: V, °C | 第16号: V, °C
第17号: V, °C | 第18号: V, °C | 第19号: V, °C | 第20号: V, °C
第21号: V, °C | 第22号: V, °C | 第23号: V, °C | 第24号: V, °C
第25号: V, °C | 第26号: V, °C | 第27号: V, °C | 第28号: V, °C
第29号: V, °C | 第30号: V, °C | 第31号: V, °C | 第32号: V, °C
第33号: V, °C | 第34号: V, °C | 第35号: V, °C | 第36号: V, °C
第37号: V, °C | 第38号: V, °C | 第39号: V, °C | 第40号: V, °C
第41号: V, °C | 第42号: V, °C | 第43号: V, °C | 第44号: V, °C
第45号: V, °C | 第46号: V, °C | 第47号: V, °C | 第48号: V, °C
第49号: V, °C | 第50号: V, °C | 第51号: V, °C | 第52号: V, °C
第53号: V, °C | 第54号: V, °C | 第55号: V, °C | 第56号: V, °C
第57号: V, °C | 第58号: V, °C | 第59号: V, °C | 第60号: V, °C

返回