<% language=javascript %>

# CM+精密空调监控

基本信息 | SID: 编址: 数据端口:
更新时间 |
监测项状态 |

# 基本参数

即时温度: °C | 平均温度: °C |  |
即时湿度: % | 平均湿度: % |  |
机组类型: | 机组状态: |  |
温度设定点: °C | 湿度设定点: % |  |
制冷系统小时数: H | 湿度系统小时数: H |  |
空气系统小时数: H | 冲洗时间秒: 秒 |  |

# 系统状态

蜂鸣器状态: | 高温告警: | 低温告警: |
高湿告警: | 低湿告警: | 气流丢失告警: |
底板漏水报警: | 压缩机1高压报警: | 压缩机2高压报警: |
制冷系统维护请求: | 湿度系统维护请求: | 空气系统维护请求: |
加湿低水位报警: | 电源丢失报警: | 制冷模式: |
加热模式: | 加湿模式: | 除湿模式: |

# I/O状态

HP1输入状态: | LP1输入状态: | HP2输入状态: |
LP2输入状态: | 远程关机使能: | 压缩机1: |
压缩机2: | 电加热1: | 电加热2: |
加湿风机模式: | 除湿风机模式: | 风机状态: |
二号机组使能: |  |  |

返回