<% language=javascript %>

# 精密空调监测

基本信息 | SID: 编址: 数据端口:
更新时间 |
监测项状态 |

# 基本信息

室内温度: °C | 室外温度: °C | 湿度: % |

# 状态信息

从机开关机状态: | 外风机工作状态: | 排氢机工作状态: |
压缩机工作状态: | 电加热工作状态: | 内风机工位状态: |

# 告警信息

RT1传感器: | RT2传感器: | 湿度传感器: |
EEPROM数据: | 高温告警: | 低温告警: |
压缩机压力: | 冻结: |  |

# 设置信息

制冷启动温度点: °C | 制冷停止温度点: °C | 制热启动温度点: °C |
制热停止温度点: °C | 热管启动温度点: °C | 热管停止温度点: °C |
高温报警温度点: °C | 低温报警温度点: °C | 内外温差: °C |
除湿停止湿度点: % | 温感1校准温度: °C | 温感2校准温度: °C |
压力告警设定: | 温感1使能设定: | 温感2使能设定: |
湿度传感器使能设定: | 压缩机模式设定: | 电加热模式设定: |
内风机模式设定: | 外风机模式设定: | 温感1失效设定: |
温感2失效设定: | 湿感失效设定: | 高温告警失效设定: |
高温告警失效设定: | 压力告警失效设定: | 冻结告警失效设定: |
系统(控制器)开关机: |  |  |

返回