<!DOCTYPE html>
<% language=javascript %>
<html>
<head lang="en">
    <meta charset="GB2312">
    <title></title>
    <link href="css/style.css" title="style" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <script src="js/jquery-1.6.3.min.js"></script>

</head>
<body style="background: #F3F3F3">
<div class='type802 empty' style=' margin: 10px;'>
  <table width="100%">
    <tr>
    <td width="300px" style="text-align: center;"><img src="img/ico-ups.png" style="width: 50%;text-align: center;"></td>
    <td>
    <table width='100%'>
        <tr><td style='border: none'> <h1>基本信息</h1></td></tr>
        <tr><td style='width: 200px;'>基本信息</td><td>SID:<span class='SID802'> </span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;编址:<span class='Addr802'> </span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据端口:<span class='Port802'> </span></td></tr>
        <tr><td style='width: 200px;'>更新时间</td><td><span class='DateUpd802'> </span></td></tr>
        <tr><td style='width: 200px;'>监测项状态</td><td><span class='State802'> </span></td></tr>
    </table>

    <table width='100%' style='margin-top: 30px'>
        <tr><td style='border: none'> <h1>运行参数</h1></td></tr>
        <tr>
			<td id='Vin' >输入电压:<span class='VinA802'> </span>&nbsp;<span class='VinB802'> </span>&nbsp;<span class='VinC802'> </span></td>
			<td id='Vout'>输出电压:<span class='VoutA802'> </span>&nbsp;<span class='VoutB802'> </span>&nbsp;<span class='VoutC802'> </span></td>
			<td id='Vba' >旁路电压:<span class='VBA802'> </span>&nbsp;<span class='VBB802'> </span>&nbsp;<span class='VBC802'> </span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td id='Fin' >输入频率:<span class='FinA802'> </span>&nbsp;<span class='FinB802'> </span>&nbsp;<span class='FinC802'> </span></td>
			<td id='Fout'>输出频率:<span class='FoutA802'> </span>&nbsp;<span class='FoutB802'> </span>&nbsp;<span class='FoutC802'> </span></td>
			<td id='Fba' >旁路频率:<span class='FBA802'> </span>&nbsp;<span class='FBB802'> </span>&nbsp;<span class='FBC802'> </span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td id='Iin' >输入电流:<span class='IinA802'> </span>&nbsp;<span class='IinB802'> </span>&nbsp;<span class='IinC802'> </span></td>
			<td id='Iout'>输出电流:<span class='IoutA802'> </span>&nbsp;<span class='IoutB802'> </span>&nbsp;<span class='IoutC802'> </span></td>
			<td id='Iba' >旁路电流:<span class='IBA802'> </span>&nbsp;<span class='IBB802'> </span>&nbsp;<span class='IBC802'> </span></td>
		</tr>
        <tr>
			<td id='Tem' >电池温度:<span class='Tem802'> </span></td>
			<td id='Mbat'>电池剩于时间:<span class='Mbatt802'> </span></td>
			<td id='Vbat'><span class='Vbatt802'> </span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td id='Pbat'><span class='Pbatt802'> </span></td>
			<td id='xx'><span class='v1802'> </span></td>
			<td id='xxx'><span class='xx802'> </span></td>
		</tr>
    </table>
    <table width='100%' style='margin-top: 30px'>
        <tr><td style='border: none'> <h1>工作状态</h1></td></tr>
        <tr>
			<td id='b15'>供电方式:<span class='b15802'> </span></td>
			<td id='b14'>电池自检中:<span class='b14802'> </span></td>
			<td id='b13'>均充/浮充（正组）:<span class='b13802'> </span></td>
			<td id='b12'>开机/关机:<span class='b12802'> </span></td>
		</tr>            
		<tr>             
			<td id='b11'>UPS供电:<span class='b11802'> </span></td>
			<td id='b10'>发电机接入:<span class='b10802'> </span></td>
			<td id='b9' >输入空开状态:<span class='b9802'> </span></td>
			<td id='b8' >手动旁路空开状态:<span class='b8802'> </span></td>
		</tr>            
        <tr>             
			<td id='b7' >自动旁路空开状态:<span class='b7802'> </span></td>
			<td id='b6' >输出空开状态:<span class='b6802'> </span></td>
			<td id='b5' >发电机工作状态:<span class='b5802'> </span></td>
			<td id='b4' >本机处于输出禁止状态:<span class='b4802'> </span></td>
		</tr>            
        <tr>             
			<td id='b3' >并机处于输出禁止状态:<span class='b3802'> </span></td>
			<td id='b2' >UPS机型属性:<span class='b2802'> </span></td>
			<td id='b1' ><span class='b1802'> </span></td>
			<td id='b0' ><span class='b0802'> </span></td>
		</tr>
    </table>
    </td>
    </tr>
  </table>
    <a href='javascript:history.back()' class='back' style='color: #fff'>返回</a>
    </div>
<script>
var itype=802;
var tescape= 5000,time;

<% db_Open("/NandFlash/tmp/dbDat0.db3"); %>
var sid=<% write(sid);%>;
var tag1=<% write(db_QryInt("select Tag1 from tbSM where SID="+sid,1));%>;
var json=<% db_QryAdv("select * from tbUpsEx where SID="+sid,0); %>;
<% db_Close(); %>
$(function(){
    time=setInterval(ajax,tescape)
});
function ajax(){
    $.ajax({
        type: "POST",
        url: "omdev/smdat0.asp",
        data: "itype="+itype+"&sid="+sid,
        dataType:"json",
        success: function(msg){
            list3(msg)
        }
    });
}
list3(json);
function list3(data){
    $.each(data.recs,function(i,n){
        $(".SID802").html(n.SID);
        $(".Addr802").html(n.Addr);
        $(".Port802").html(n.Port%256);
        $(".DateUpd802").html(n.DateUpd);
        $(".State802").html(parseState(n.State));

		{
			if ((n.Vin1==0) && (n.Vin2==0) && (n.Vin3==0))
			{
					$(".VinA802").html("N/A");
					$(".VinB802").html("N/A");
					$(".VinC802").html("N/A");
			}
			else
			{
				$(".VinA802").html(n.Vin1/10+"V");
				$(".VinB802").html(n.Vin2/10+"V");
				$(".VinC802").html(n.Vin3/10+"V");
			}
			
			if ((n.Vout1==0) && (n.Vout2==0) && (n.Vout3==0))
			{
				$(".VoutA802").html("N/A");
				$(".VoutB802").html("N/A");
				$(".VoutC802").html("N/A");
			}
			else
			{
				$(".VoutA802").html(n.Vout1/10+"V");
				$(".VoutB802").html(n.Vout2/10+"V");
				$(".VoutC802").html(n.Vout3/10+"V");
			}
			
			if ((n.VB1==0) && (n.VB2==0) && (n.VB3==0))
			{
				$(".VBA802").html("N/A");
				$(".VBB802").html("N/A");
				$(".VBC802").html("N/A");
			}
			else
			{
				$(".VBA802").html(n.VB1/10+"V");
				$(".VBB802").html(n.VB2/10+"V");
				$(".VBC802").html(n.VB3/10+"V");
			}
			
			if ((n.Iin1==0) && (n.Iin2==0) && (n.Iin3==0))
			{
				$(".IinA802").html("N/A");
				$(".IinB802").html("N/A");
				$(".IinC802").html("N/A");
			}
			else
			{
				$(".IinA802").html(n.Iin1/10+"A");
			    $(".IinB802").html(n.Iin2/10+"A");
			    $(".IinC802").html(n.Iin3/10+"A");
			}
			
			if ((n.Iout1==0) && (n.Iout2==0) && (n.Iout3==0))
			{
				$(".IoutA802").html("N/A");
				$(".IoutB802").html("N/A");
				$(".IoutC802").html("N/A");
			}
			else
			{
				$(".IoutA802").html(n.Iout1/10+"A");
				$(".IoutB802").html(n.Iout2/10+"A");
				$(".IoutC802").html(n.Iout3/10+"A");
			}
			
			if ((n.IB1==0) && (n.IB2==0) && (n.IB3==0))
			{
				$(".IBA802").html("N/A");
				$(".IBB802").html("N/A");
				$(".IBC802").html("N/A");
			}
			else
			{
				$(".IBA802").html(n.IB1/10+"A");
				$(".IBB802").html(n.IB2/10+"A");
				$(".IBC802").html(n.IB3/10+"A");
			}
			
			$(".FinA802").html(n.Fin1/10+"Hz");
			$(".FinB802").html(n.Fin2/10+"Hz");
			$(".FinC802").html(n.Fin3/10+"Hz");
			
			$(".FoutA802").html(n.Fout1/10+"Hz");
			$(".FoutB802").html(n.Fout2/10+"Hz");
			$(".FoutC802").html(n.Fout3/10+"Hz");
			
			$(".FBA802").html(n.FB1/10+"Hz");
			$(".FBB802").html(n.FB2/10+"Hz");
			$(".FBC802").html(n.FB3/10+"Hz");
			
			$(".Tem802").html(n.Tem/10+"℃");  
			//$(".Vbatt802").html(n.Vbatt/10+"V");            
			//$(".Pbatt802").html(n.Pbatt+"%");
			$(".Mbatt802").html(n.Mbatt+"min");  
			
			//1 	 供电方式					01H：UPS供电 02H：旁路供电 E9H：均不供电
			if (n.b15 == 0x01)
				n.b15 = "UPS供电";
			else if (n.b15 == 0x02)
				n.b15 = "旁路供电";
			else if (n.b15 == 0xe9)
				n.b15 = "均不供电";
			else
				n.b15 = "未知";
			$(".b15802").html(n.b15);
			//2 	 用户自定义数量为15			（填15）
			//3 	 电池自检中					E0H：自检中 E1H：没在自检
			if (n.b14 == 0xe0)
				n.b14 = "自检中";
			else if (n.b14 == 0xe1)
				n.b14 = "没在自检";
			else
				n.b14 = "未知";
			$(".b14802").html(n.b14);
			//4 	 均充/浮充（正组）			E0H：浮充 E1H：均充 E2H：非充电状态
			if (n.b13 == 0xe2)
				n.b13 = "浮充";
			else if (n.b13 == 0xe3)
				n.b13 = "均充";
			else if (n.b13 == 0xea)
				n.b13 = "非充电状态";
			else
				n.b13 = "未知";
			$(".b13802").html(n.b13);
			//5 	 开机/关机					E0H：关机 E1H：开机
			if (n.b12 == 0xe5)
				n.b12 = "关机";
			else if (n.b12 == 0xe4)
				n.b12 = "开机";
			else
				n.b12 = "未知";
			$(".b12802").html(n.b12);
			//6 	 UPS供电
			if (n.b11 == 0xe7)
				n.b11 = "电池逆变供电";
			else if (n.b11 == 0xe8)
				n.b11 = "市电逆变供电";
			else if (n.b11 == 0xe9)
				n.b11 = "市电电池联合供电";
			else
				n.b11 = "未知";
			$(".b11802").html(n.b11);
			//7 	 发电机接入					E0H：发电机接入 E1H：发电机没接入
			if (n.b10 == 0xe0)
				n.b10 = "发电机接入";
			else if (n.b10 == 0xe1)
				n.b10 = "发电机没接";
			else
				n.b10 = "未知";
			$(".b10802").html(n.b10);
			//8 	 输入空开状态				E0H：断开状态 E1H：闭合状态
			if (n.b9 == 0xe0)
				n.b9 = "断开状态";
			else if (n.b9 == 0xe1)
				n.b9 = "闭合状态";
			else
				n.b9 = "未知";
			$(".b9802").html(n.b9);
			//9 	 手动旁路空开状态			E0H：断开状态 E1H：闭合状态
			if (n.b8 == 0xe0)
				n.b8 = "断开状态";
			else if (n.b8 == 0xe1)
				n.b8 = "闭合状态";
			else
				n.b8 = "未知";
			$(".b8802").html(n.b8);
			//10  自动旁路空开状态				E0H：断开状态 E1H：闭合状态
			if (n.b7 == 0xe0)
				n.b7 = "断开状态";
			else if (n.b7 == 0xe1)
				n.b7 = "闭合状态";
			else
				n.b7 = "未知";
			$(".b7802").html(n.b7);
			//11  输出空开状态				E0H：断开状态 E1H：闭合状态
			if (n.b6 == 0xe0)
				n.b6 = "断开状态";
			else if (n.b6 == 0xe1)
				n.b6 = "闭合状态";
			else
				n.b6 = "未知";
			$(".b6802").html(n.b6);
			//12  发电机工作状态			E0H：非工作状态, E1H：正工作状态
			if (n.b5 == 0xe0)
				n.b5 = "非工作状态";
			else if (n.b5 == 0xe1)
				n.b5 = "正工作状态";
			else
				n.b5 = "未知";
			$(".b5802").html(n.b5);
			//13  本机处于输出禁止状态
			if (n.b4 == 0xe0)
				n.b4 = "是";
			else if (n.b4 == 0xe1)
				n.b4 = "否";
			else
				n.b4 = "未知";
			$(".b4802").html(n.b4);
			//14  并机处于输出禁止状态
			if (n.b3 == 0xe0)
				n.b3 = "是";
			else if (n.b3 == 0xe1)
				n.b3 = "否";
			else
				n.b3 = "未知";
			$(".b3802").html(n.b3);
			//15  UPS机型属性 01H: 单机, 02H: 热备份主机, 03H: 热备份从机, 04H: 并机通讯主机, 05H: 并机通讯从机
			if (n.b2 == 0x01)
				n.b2 = "单机";
			else if (n.b2 == 0x02)
				n.b2 = "热备份主机";
			else if (n.b2 == 0x03)
				n.b2 = "本机休眠";
			else if (n.b2 == 0x04)
				n.b2 = "并机通讯主机";
			else if (n.b2 == 0x05)
				n.b2 = "并机通讯从机";
			else
				n.b2 = "未知";
			$(".b2802").html(n.b2);
		}

    })
    $("span:contains('故障'),span:contains('告警'),span:contains('闭合'),span:contains('关闭'),span:contains('异常'),span:contains('是')").addClass("red").removeClass("ger");
    $("span:contains('正常'),span:contains('否')").addClass("ger").removeClass("red");
}

function parseState(istate){
    if(istate==0) return "正常";
    else   if(istate==1) return "告警";
    else return "故障";
}
</script>
</body>
</html>