<% language=javascript %>

# A60蓄电池监测

基本信息 | SID: 编址: 数据端口:
更新时间 |
监测项状态 |

# 基本信息

软件版本: | 系统类型: | 蓄电池组总电压: V |
蓄电池组1电压: V | 蓄电池组2电压: V | 系统电压: V |
蓄电池电流: A | 负责电流: A | 蓄电池温度: °C |

# 状态信息

均充电模式: | 直接供电模式: | 无条件模块打开: |
有条件模块打开: | SV1告警: | SV2告警: |
欠电压故障: | 欠电压保护: | 过电压故障: |
风扇故障: | 低电压断开: | 蓄电池熔丝故障: |
负载熔丝故障: | 全部模块市电故障: | 一个或多个模块市电故障: |
一个或多个模块打开: | 模块总线故障: | 一个或多个模块故障: |
过热故障: | 蓄电池过热或欠热或传感器故障: | A60自检故障: |
A60电源故障: | PT100短路: | GR60 BVO输出短路: |
A60性能故障: | A60配置丢失故障: | A61/A62/A63总线故障: |
过电压保护: |  |  |

返回