<% language=javascript %>

# 精密空调监测

基本信息 | SID: 编址: 数据端口:
更新时间 |
监测项状态 |

# 空调监测量

室内温度 |  | 室内湿度 |
室外温度 |  |  |
设定温度 |  | 设定湿度 |

# 空调控制器

空调状态 |  | 风机 |
制冷 |  | 加热器 |
加湿器 |  | 除湿机 |
高压报警 |  | 低压报警 |
高温报警 |  | 低温报警 |
高湿报警 |  | 低湿报警 |
用户自定义1报警 |  | 用户自定义2报警 |
主风机维护报警 |  | 加湿器维护报警 |
过滤网维护报警 |  | 通讯故障报警 |
盘管冻结报警 |  | 加湿器故障报警 |
传感器板丢失报警 |  | 排气温度故障报警 |
电源丢失故障报警 |  | 电源过欠压报警 |
电源缺相报警 |  | 电源频率偏移报警 |
地板溢水报警 |  | 节能卡故障 |
机组状态 |  | 工作模式 |
高压锁定 |  | 低压锁定 |
排气锁定 |  |  |

# 空调摇控控制

空调摇控: | 启动 | 停止 |

# 空调温湿度控制

设定温度: | 设定温度- |  | 设定温度+
设定湿度: | 设定湿度- |  | 设定湿度+
|  | 操作 |

返回