<% language=javascript %>

# 空调监测

基本信息 | SID: 编址: 数据端口:
更新时间 |
监测项状态 |

# 基本信息

设定回风温度: | 设定回风湿度:
回风温度值: | 回风湿度值:
设定送风温度: | 设定送风湿度:
送风温度值: | 送风湿度值:
加湿电流: | 电导率:
室内风机转速: |

# 系统状态

开关机状态: | 风机:
制热: | 制冷:
加湿: | 除湿:
单机/群控模式: | 告警状态:

# 告警状态

回风高温告警: | 回风低温告警:
回风高湿告警: | 回风低湿告警:
送风高温告警: | 送风低温告警:
风机故障: | 风机超时:
压缩机１高压: | 压缩机１高压锁死:
压缩机１低压: | 压缩机１低压锁死:
压缩机１短周期: | 压缩机１超时:
压缩机２高压: | 压缩机２高压锁死:
压缩机２低压: | 压缩机２低压锁死:
压缩机２短周期: | 压缩机２超时:
加湿器大电流: | 加湿器干烧:
加湿器超时: | 加热器过载:
加热器１超时: | 加热器２超时:
掉电告警: | 相序错误:
电源频率偏高: | 电源频率偏低:
A相过压: | A相欠压:
B相过压: | B相欠压:
C相过压: | C相欠压:
A相缺相: | 气流丢失告警:
B相缺相: | 过滤网超时:
C相缺相: | 过滤网堵塞:
远程关机: | 漏水告警:
群控异常: | 烟雾告警:
加湿器故障: | 加湿器过载:

# 空调摇控控制

空调摇控: | 启动 | 停止 |

# 空调温湿度控制

设定温度: | 设定温度- |  | 设定温度+ | 操作
设定湿度: | 设定湿度- |  | 设定湿度+ | 操作

返回