**图表显示数据修改**

## 步骤一

打开D:\wnmp\www\conf\application.ini（最好先备份下文件，以防万一）

找到“设备信息”，如下

一共有好几块配置，每一块都是一个设备的配置

## 步骤二

根据需要修改的设备找到对应配置

判断配置属于什么设备依据

根据 A6数据上传0825.doc 说明

其中的数据类型分：ups、battery、batterydb100、th、di、airc、aircdas、elec、battrtvs、leak

如

equipment.x.type = 'ups'

x为0开始的序号

ups为对应的设备类型（设备类型不能修改）

例如我要找温湿度设备的配置

文具 A6数据上传0825.doc 文档说明类型为th

找到



该位置的配饰就是温湿度设备的配置

## 步骤三

修改图表显示数据

以温湿度为例

找到温湿度配置，如



配置里的一

equipment.4.chart.0.name = '温度℃'

equipment.4.chart.0.key = 'tem'

就是图表中的一条曲线

equipment.4.chart.0.name = '温度℃'

为曲线的名称，名称的值可以自行定义

equipment.4.chart.0.key = 'tem'

为曲线的数据变量名称，变量名称需要根据 A6数据上传0825.doc 文档里设定的内容来定义

如

温度：tem

湿度：hum

A6数据上传0825.doc 文档里没有的变量名以实际上传数据的变量名作为变量名称

增加曲线

按照序号（红色部分）规则，增加配置



注意一条曲线包含 name 和 key 两个值

删除曲线

去掉曲线对应的配置