|  |
| --- |
| **直流计量模块JSY-MK-218 测试报告** |
| **产品基本信息** |
| **产品名称** | 串口服务器 | **测试人** | 玉绍涛 | **产品图片** |
| **产品型号** | CX-001E | **测试时间** | 2025.06.5 | 微信截图_20250605104917 |
| **生产厂家** |  | **项目编号** |  |
| **技术手册** |  |
| **通讯协议** | JSY-MK-218直流计量模块说明书.pdf |
| **上位机** |  |
| **产品测试需求与结果** |
| **编号** | **需求要点** | **测试方法** | **完成标准** | **实际结果** | **测试状态** | **完成时间** |
|  **1** | 验证协议 | 文档协议与实际操作相符 | 文档协议与实际操作相符 | 一致 | 通过 | 2025.6.5 |
| **2** | 度数精确度 | 电压、电流精确度 | 电压：±0.3电流：±0.1 | 电压：12.15V电流：2.51A电流误差5ma | 通过 | 2025.6.5 |
| **3** | 丢包率测试 | 使用串口测试数据丢包率 | 丢包率<3% | 丢包率0默认采集间隔0 | 通过 | 2025.6.5 |
| **4** | 接入主机测试 | 把设备接入主机长时间测试 | 长时间采集正常 | 长时间采集正常 | 通过 | 2025.6.5 |
| **其他问题** |
|  |