动环巡检表

巡检时间： 巡检人：

一、动环主机

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检查项 | 操作提示/正常值 | 结论 | 情况摘要 |
| 整体检查 | 故障 | 查看主机pow灯是否正常 | □正常□异常 |  |
| 系统异常 | 查看系统sys灯是否正常闪烁 | □是□否 |  |
| 查看主机ERR故障灯 | □是□否 |  |
| 功能 | 用户正常登陆 | □正常□异常 |  |
| 采集状态 | □正常□异常 |  |
| 数据更新 | 查看数据更新时间是否变化 | □正常□异常 |  |
| 告警 | 正常产生告警记录 | □正常□异常 |  |
| 日志 | 日志记录是否正常 | □正常□异常 |  |

二、机房环境

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项 | 结论 | 情况摘要 | 检查项 | 结论 | 情况摘要 |
| 温度 | □正常□异常 |  | 湿度 | □正常□异常 |  |
| 烟感 | □正常□异常 |  | 漏水 | □正常□异常 |  |

注：检查机房内是否有漏水的痕迹，烟感是否正常工作，是否有灰尘等污渍。

 二、UPS电池设备

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检查项 | 结论 | 情况摘要 |
| UPS状态 | □正常□异常 |  |
| UPS通讯状态 | □正常□异常 |  |
| UPS是否存在告警 | □有□无 |  |
| Ups是否存在异常 | □正常□异常 |  |
| 电池组通讯状态 | □正常□异常 |  |
| 单体电池模块状态 | □正常□异常 |  |
| 单体电池电压内阻 | □正常□异常 |  |
| 单体电池是否存在异常 | □正常□异常 |  |

注：ups异常检查排风是否通畅，风扇是否运转正常，接线是否正常等；蓄电池检测外观是否良好，有无异常发热等。

 三、精密空调设备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 检查项 | 结论 | 情况摘要 |
| 精密空调 | 精密空调状态 | □正常□异常 |  |
| 是否存在告警 | □有□无 |  |
| 通讯是否正常 | □正常□异常 |  |
| 过滤网是否正常 | □正常□异常 |  |
| 压缩机是否正常 | □正常□异常 |  |

四、市电设备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 检查项 | 结论 | 情况摘要 |
| 三相电量仪 | 三相电量仪状态 | □正常□异常 |  |
| 是否存在告警 | □有□无 |  |
| 通讯是否正常 | □正常□异常 |  |
| 电流环安装是否松动 | □有□无 |  |
| 电压是否存在异常 | □正常□异常 |  |
| 电流是否有异常 | □正常□异常 |  |

五、环境设备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 检查项 | 结论 | 情况摘要 |
| 温湿度 | 温湿度状态 | □正常□异常 |  |
| 是否存在告警 | □有□无 |  |
| 通讯是否正常 | □正常□异常 |  |
| 温湿度屏幕显示是否正常 | □正常□异常 |  |
| 漏水 | 漏水状态 | □正常□异常 |  |
| 是否存在告警 | □有□无 |  |
| 通讯是否正常 | □正常□异常 |  |
| 漏水告警是否可以正常触发 | □正常□异常 |  |
| 烟雾 | 烟雾状态 | □正常□异常 |  |
| 是否存在告警 | □有□无 |  |
| 通讯是否正常 | □正常□异常 |  |
| 烟雾告警是否可以正常触发 | □正常□异常 |  |

六、告警设备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 检查项 | 结论 | 情况摘要 |
| 报警主机 | SIM卡是否正常有无欠费 | □正常□异常 |  |
| 电源灯是否正常 | □正常□异常 |  |
| 卡号码是否可以正常打通 | □正常□异常 |  |
| 告警短信是否正常发送 | □正常□异常 |  |
| 声光报警器 | 有无异常响 | □正常□异常 |  |
| 告警是否可正常触发 | □正常□异常 |  |