1. 螺丝孔（蓝色）

孔径为：3.5mm

1. 按键孔（红色）

孔径为：7mm

1. 电位器（绿色）

孔径为：7mm

1. 指示灯（橙色）

孔径为：3.5mm

说明：

1. 大概的布局
2. 电位器和按键的中心直线距离为16mm
3. 指示灯中心距离为19.3mm
4. 螺丝孔的水平直线距离为34.1mm
5. 右下方螺丝孔和电位器的垂直水平距离为8.5mm
6. 上方的指示灯和电位器的水平中心距离为6.1mm
7. 左上方的螺丝孔与按键的水平中心距离为9.6
8. 螺丝孔的垂直中心距离为20.6mm
9. 右下方的螺丝孔与边界垂直距离为5mm

