**T100主机门禁协议接入**

协议：DS899内嵌IC卡电子柜锁ZCHW协议v9.01.pdf

20210618

1、485通讯存在速率上的瓶颈；

2、现场接入通讯设备较多；

3、结合实际场景和用户体验上的考量，建议门禁鉴权和开关控制操作通过本地方式，不采用动环主机进行鉴权和开关控制门禁操作；

4、动环主机只进行：

>>第三方平台下发的鉴权数据同步到门禁中;

>>轮巡获取门禁的状态；并将更新的门禁状态上报第三方平台；



