|  |
| --- |
| 信息确认表（硬件类） |
| 产品基本信息 |
| 产品名称 | 无线测温装置 | 产品图片 |  |
| 产品型号 | NT-WZ-C |
| 生产厂家 | 上海诺腾电气技术有限公司 |
| 技术手册 | ☑ 有 □ 无 |
| 通讯协议 | ☑ 有 □ 无 |
| 上位机 | □ 有 ☑ 无 |
| 产品测试需求 |
| 编号 | 需求要点 | 需求分类 | 测试方法 | 协助方 | 完成标准 | 完成时间 |
|  1 | 无线数据通讯距离 | 功能测试 | 移动无线传感器距离（参照厂家技术参数），检查无线主机数据变化 |  王慧/李夏霞 | 最大通讯距离 | 11/21 |
| 2 | 无线数据稳定性测试 | 功能测试 | 1. 使用串口工具连接无线主机，自动轮询，检查无线主机数据返回
2. 关掉无线传感器电源，查看无线主机数据显示
 | 王慧/李夏霞 | 1. 无线主机数据通讯失败率
2. 无线主机是否存在数据做假
 | 11/21 |
|  3 | 无线主机日常操作 | 功能测试 | 1. 通讯设置
2. 参数设置
 | 王慧/李夏霞 | 完成操作流程 | 11/21 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 信息确认人 |  |  确认时间 |  |
| 备注：设备官网 http://www.ch-nt.com/ |

PS：通讯协议、上位机、技术手册等文件以附件形式提供。