|  |
| --- |
| 信息确认表（硬件类） |
| 产品基本信息 |
| 产品名称 | 8路交流开关量采集模块 | 产品图片 |  |
| 产品型号 | BC-5408 |
| 生产厂家 | 深圳百斯特控制技术有限公司 |
| 技术手册 | ☑ 有 □ 无 |
| 通讯协议 | ☑ 有 □ 无 |
| 上位机 | □ 有 □ 无 |
| 产品测试需求 |
| 编号 | 需求要点 | 需求分类 | 测试方法 | 协助方 | 完成标准 | 完成时间 |
|  1 | 通讯测试 | 功能测试 | 1. 通过串口工具发送指令测试
2. 通过主机sscomx发送指令测试
 | 王慧/李夏霞 | 1. 通讯正常
2. 无485匹配问题
 | 11/18/22 |
|  2 | 硬件防护测试 | 功能测试 | 通过硬件电路检查产品485防护 | 王慧/李夏霞 | 485芯片可防护12V接入 | 11/18/22 |
|  3 | 指示灯测试 | 功能测试 | 接入交流电源，指示灯是否对应 | 王慧/李夏霞 | 正常对应 | 11/18/22 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 信息确认人 |  |  确认时间 |  |
| 备注 |

PS：通讯协议、上位机、技术手册等文件以附件形式提供。

