[comm]
debug=1  ;打开调试输出信息 默认0（不打开）
delay=50  ;采集指令延时，单位 ms 默认10
mask=0   ;保留
model=OM-MDBS4908      ;型号 添加支持类型用
note=冷却水水泵控制柜;
;brief=室内温度: %44% °C  %44st%, 室内湿度: %49% rH% %44st% ;

Yk00 = 0600000001  ;设备1关机
Yk01 = 0600000000  ;设备1开机
Yk02 = 0600090001  ;设备2关机
Yk03 = 0600090000  ;设备2开机


[regs3]
0=25;

[flds]
cnt=25
1=40001 ;设备1远程开关状态
2=40002 ; 设备1状态
3=40003 ; 设备1旋钮状态
4=40004 ; 设备1运行电流
5=40005 ; 设备1运行频率
6=40006 ;设备1当次运行时间
7=40007 ;设备1运行转速
8=40008 ;设备1累计起动次数
9=40009 ;设备1变频输出电压

10=40010 ;设备2远程开关状态
11=40011 ; 设备2状态
12=40012 ; 设备2旋钮状态
13=40013 ; 设备2运行电流
14=40014 ; 设备2运行频率
15=40015 ;设备2当次运行时间
16=40016 ;设备2运行转速
17=40017 ;设备2累计起动次数
18=40018 ;设备2变频输出电压

19=40019 ;反馈压差信号  
20=40020 ;反馈流量信号  
21=40021 ;反馈温差信号  
22=40022 ;设置压差值
23=40023 ;设置流量值  

24=40024 ;设置温度值  

25=40025 ;自动信号源
  



[flds.def]
;x=FldName,FldDept,Note,vkind,vfactor,vmode,vref,vtip,vref2,vtip2
1='Fld',1,'设备1远程开关状态',0,1,0,0,'0:停止，1:运行',0,''
2='Fld',1,'设备1状态',0,1,0,0,'0:停止，1:运行',0,''
3='Fld',1,'设备1旋钮状态',0,1,0,0,'0:停止，1:运行',0,''
4='Fld',1,'设备1运行电流',0,1,10,0,'0:停止，1:运行',0,''
5='Fld',1,'设备1运行频率',0,1,10,0,'0:停止，1:运行',0,''
6='Fld',1,'设备1当次运行时间',0,1,10,0,'0:停止，1:运行',0,''
7='Fld',1,'设备1运行转速',0,1,10,0,'0:停止，1:运行',0,''
8='Fld',1,'设备1累计起动次数',0,1,10,0,'0:关闭，1:运行',0,''
9='Fld',1,'设备1变频输出电压',0,1,10,0,'0:关闭，1:运行',0,''

10='Fld',1,'设备2远程开关状态',0,1,0,0,'0:关闭，1:运行',0,''
11='Fld',1,'设备2状态',0,1,0,0,'0:关闭，1:运行',0,''
12='Fld',1,'设备2旋钮状态',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
13='Fld',1,'设备2运行电流',0,1,10,0,'0:正常，1:告警',0,''
14='Fld',1,'设备2运行频率',0,1,10,0,'0:正常，1:告警',0,''
15='Fld',1,'设备2当次运行时间',0,1,10,0,'0:正常，1:告警',0,''
16='Fld',1,'设备2运行转速',0,1,10,0,'0:正常，1:告警',0,''
17='Fld',1,'设备2累计起动次数',0,1,10,0,'0:正常，1:告警',0,''
18='Fld',1,'设备2变频输出电压',0,1,10,0,'0:正常，1:告警',0,''

19='Fld',1,'反馈压差信号',0,100,10,0,'0:正常，1:告警',0,''
20='Fld',1,'反馈流量信号',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
21='Fld',1,'反馈温差信号',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
22='Fld',1,'设置压差值',0,100,10,0,'0:正常，1:告警',0,''
23='Fld',1,'设置流量值',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
24='Fld',1,'设置温度值',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''
25='Fld',1,'自动信号源',0,1,0,0,'0:正常，1:告警',0,''



[vals.str]
Name=1

[vals.ext]

Stor.5=1

;[vals]




